Совет депутатов

муниципального образования «Город Пикалево»

Бокситогорского  района Ленинградской области
Р Е Ш Е Н И Е

от 21 апреля 2011 года  № 14
О внесении изменений в Комплексный инвестиционный план модернизации города Пикалёво Бокситогорского района Ленинградской области
Заслушав сообщение главы администрации муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского  района Ленинградской области (далее -  МО «Город Пикалево») о выборе новой площадки для строительства предприятия по производству домокомплектов на основе выпуска клееного бруса Совет Депутатов МО «Город Пикалево»  решил:
1. Одобрить внесение изменений в Комплексный инвестиционный план модернизации города Пикалёво Бокситогорского района Ленинградской области (далее – КИП) согласно приложения.
2. Поручить администрации МО «Город Пикалево» подготовить обращение в правительство Ленинградской области о внесении изменений в КИП и долгосрочную целевую программу «Инфраструктурное обеспечение комплексного инвестиционного развития и диверсификации экономики города Пикалево», утверждённую постановлением Правительства Ленинградской области от 13 ноября 2010 года № 292.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу администрации МО «Город Пикалёво».

Глава МО «Город Пикалёво» 






 С.В. Вебер
Разослано: ОЭ, ОФ, ОАиГ, Е.А.Соловьёвой, депутатская, СМИ, МУ ПЦБ, дело-2.
	Приложение 
к решению Совета депутатов

МО «Город Пикалево»
от 21 апреля 2011 года  № 14



Изменения в Комплексный инвестиционный план модернизации города Пикалёво
Бокситогорского района Ленинградской области
1. В расчёте предлагаемых к бюджетному финансированию затрат на инженерное обеспечение инвестиционных объектов комплексного плана города Пикалёво строку 5 изложить в новой редакции:
	Наименование проектов
	Газопровод
	Сеть водоподведения
	Сеть водоотведения
	Тепловые сети
	Энергоснабжение
	Автомобильные дороги

	
	Протяженность (км)
	Стоимость строительства (млн.руб)
	Протяженность (км)
	стоимость строительства

(млн.руб.)
	протяженность

(км)
	стоимость строительства

(млн.руб.)
	протяженность

(км)
	стоимость строительства

(млн.руб.)
	перечень работ
	стоимость строительства

(млн.руб.)
	протяженность

(км)
	стоимость строительства

(млн.руб.)

	5. Производство домокомплектов на основе выпуска клееного бруса
	
	
	0,18
	5,4
	0,5
	8,0
	0,2
	3,8
	Линия 6 кВ 2-цепная
	3,8
	0,4
	21,2


2. Приложение 1 «Схема размещения важнейших инвестиционных объектов» принять в новой редакции (прилагается).
3. В Приложении 4 «Общие характеристики объектов и мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации города Пикалево на среднесрочную перспективу», в Приложении 5 «Расчет ресурсного обеспечения по объектам и мероприятиям комплексного инвестиционного плана модернизации города Пикалево на среднесрочную перспективу по годам реализации» в части I «Министерство финансов Российской Федерации» в графе «Наименование проекта, программы, мероприятия, объекта»  раздел «Реализация инвестиционного проекта строительства предприятия по производству домокомплектов на основе выпуска клееного бруса»  принять в новой редакции:

	Реализация инвестиционного проекта строительства предприятия по производству домокомплектов на основе выпуска клееного бруса

	вложения в производство

	вложения в инженерное обеспечение проекта:

	водоснабжение от действующего водопровода, трубопровод полиэтиленовый марки ПЭ 80 d 160  мм протяженностью 0,18 км, с установкой дополнительных колодцев и стальной запорной арматуры. Установка узла учета на холодную воду на подводящем трубопроводе.

	выпуск хоз.бытовых стоков в существующие сети с установкой смотровых колодцев. Трубопровод  из полипропилена марки «Прагма» 
d 200 мм протяженностью 0,3 км.; выпуск ливневых стоков с установкой смотровых колодцев, протяженность трассы 0,2 км из полипропилена d 200 мм

	строительство тепловых сетей протяженностью 0,2 км. Источник теплоснабжения ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево». Параметры теплоносителя: t = 150/70 ºС, Р1 = 7,5 кгс/см2, Р2 = 3,5 кгс/см2; теплопотребление – 1 Гкал/час. В месте врезки – установка тепловой камеры размером 3,0х3,0 м с установкой узла учета тепловой энергии. Строительство  подземным и наземным способом.

	строительство 2-х цепной линии электропередачи 6 кВ протяженностью 360 м, со строительством КТПН и реконструкцией линии ГРУ-ТЭЦ до РП-3 (проложить дополнительный кабель 3х150 кв.мм) протяженностью 850 м.     

	строительство автомобильной дороги обычного типа III категории с асфальтобетонным покрытием, 0,2 км шириной 7 м.
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