Совет депутатов 

муниципального образования «Город Пикалёво»

Бокситогорского  района Ленинградской области

Р Е Ш Е Н И Е

от 16 июня 2011 года № 28
О внесении изменений в Комплексный инвестиционный план модернизации города Пикалёво Бокситогорского района Ленинградской области
С целью корректировки финансовых показателей Комплексного инвестиционного плана модернизации города Пикалёво Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района Ленинградской области решил:

1. Одобрить внесение изменений в Комплексный инвестиционный план модернизации города Пикалёво Бокситогорского района Ленинградской области (далее – КИП) согласно приложению.

2. Поручить администрации МО «Город Пикалёво» подготовить обращение в правительство Ленинградской области о внесении изменений в КИП.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу администрации МО «Город Пикалёво».

Глава МО «Город Пикалёво»                                                                      С.В. Вебер

Приложение 

к решению Совета депутатов

муниципального образования «Город Пикалёво»
Бокситогорского района Ленинградской области
от 16  июня 2011 года  № 28
Изменения в Комплексный инвестиционный план модернизации города Пикалево:

1. В пункте 8.2 «Комплексная переработка нефелиновых шламов ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво» в объёме внереализационных отходов» раздела 8 «Инвестиционные проекты модернизации и диверсификации городской экономики»:
1.1. Паспорт инвестиционного проекта принять в следующей редакции:
	№ п/п
	Наименование параметра


	Значение параметра

	1
	Объем инвестиций


	219, 388 млн. рублей 

(в три этапа)

	2


	Расчетная окупаемость проекта
	4 года

	3


	Проектная мощность предприятия
	Более 700 тыс. тонн/год

	4


	Источники финансирования
	Заемные средства

	5


	Количество рабочих мест
	240

	6


	Срок ввода в эксплуатацию
	2013 год


1.2. По всему тексту пункта слова ЗАО «Пикалёвский цемент» заменить на слова ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво»
1.3. Дополнить подпунктом следующего содержания:

«6. Организация отгрузки шлама для дорожного строительства.

Предпосылки использования данного вида техногенного сырья основываются на многолетних исследованиях, проведенных в Омском Союздорнии с участием Института физико-химических основ переработки минерального сырья СО АН СССР, Ленинградского ордена Трудового Красного Знамени инженерно-строительного института (ЛИСИ) и Всесоюзного научно-исследовательского института строитель​ных материалов и конструкций (ВНИИСТРОМ), определена  область рационального применения нефелинового (белитового) шлама в дорожном строительстве и разработана технология его использования при устройстве монолитных оснований дорожных одежд. Применение нефелинового шлама в дорожном строительстве  позволяет повысить темпы сооружения дорог, снизить их стоимость, сберечь материальные и топливно-энергетические ресурсы, уменьшить трудоемкость строительных работ и увеличить в 1,5-2 раза срок службы дорожной одежды за счёт способности нефелинового шлама увеличивать длительное время прочность слоя в процессе эксплуатации дороги. С применением нефелинового шлама построено сотни километров дорог IV-I категорий в IV-II дорожно-климатических зонах. Шлам использовался при строительстве магистралей: Омск-Новосибирск, Новосибирск-Красноярск, Омск-Павлодар, Павлодар-Караганда, Павлодар-Семипалатинск. Пикалёвский шлам в 2006 году использовался на 29-килиметровом участке федеральной трассы под Смоленском. 
Нефелиновый шлам текущего производства представляет собой пескообразный материал, имеющий влажность 30% (по массе). Через 1-2 года нахождения в отвале шлам превращается в монолит с прочностью на сжатие до 6 МПа. Такой шлам может использоваться после его дробления.

Нефелиновый шлам текущего производства и дробленый (лежалый) шлам обладают рядом специфических свойств:

при уплотнении во влажном состоянии превращаются в водостойкий, монолитный материал, который со временем, в процессе эксплуатации дороги, увеличи​вает свою прочность;

не смерзаются во влажном состоянии при температурах до минус 5°С;

малая теплопроводность, а, следовательно, высокая теплоизолирующая способность белитового шлама способствует по​вышению морозоустойчивости дорожной конструкции;

длительное время, измеряемое месяцами, не теряют вяжущие свойства при хранении на открытом воздухе;

затвердевший шлам восстанавливает разрушенную струк​туру после повторного уплотнения.

Физико-механические свойства белитового шлама текуще​го производства приведены в следующей таблице:
	Наименование свойств
	Показатели 

нефелинового шлама

	Максимальная крупность зёрен, мм 

Модуль крупности  

Насыпная плотность во влажном состоянии, кг/мі 

Коэффициент теплопроводности, Вт/(м · К) Оптимальная влажность, % 

Средняя плотность в уплотнённом состоянии при оптимальной влажности, т/мі 

Предел прочности на сжатие, МПа:

сразу после уплотнения  нагрузкой 15 МПа 

через 90 суток твердения 

через год твердения 

через 3–5 лет.

Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа:

Через 90 суток твердения 

Через год твердения 
	                  5

      1.2 – 1.7

     900 – 1100

          0.57 – 0.66

       23 – 26

    1.80 – 1.85

      1.0 – 1.2

            4.0 – 6.0

            9.0 – 10.0

    12.0 – 15.0

       1.6 – 2.4

       2.6 – 3.0


Наличие у нефелинового шлама особых свойств предопределяет и ряд особенностей в технологии его применения. Так, например, медленное твердение шлама обусловливает воз​можность хранения шлама или готовых шламо-минеральных смесей в штабелях на открытых площадках длительное время практически без потери вяжущих свойств, а также перевозки на большие расстояния в транспортных средствах, предназна​ченных для перевозки грузов навалом. Малая теплопровод​ность шлама и наличие в его составе небольшого количества соединений щелочных металлов препятствует смерзанию шла​ма в штабеле при длительном хранении в зимний период и даёт возможность вести дорожно-строительные работы при отрицательных температурах без усложнения технологии строительства и снижения качества работ. Слои дорожной одежды, построенные в зимнее время, с наступлением тёплого периода при необходимости могут быть вновь спрофилированы и уплотнены. Способность нефелинового шлама приобретать начальную прочность сразу же после уплотнения позволяет открывать движение автотранспорта сразу после оконча​ния укатки слоя из шлама или шламо-минеральных мате​риалов. Свойство затвердевшего шлама восстанавливать разрушенную структуру после повторного уплотнения дает возможность устранять дефекты, возникшие на шламовом слое в ходе его эксплуатации в течение 2–3 недель до начала устройства вышележащего слоя дорожной одежды. 

Конструирование и расчёт дорожных одежд со слоями из нефелинового шлама и материалов, укреплённых шламом, выполняют в соответствии с «Инструкцией по проектированию дорожных одежд нежесткого типа», ВСН 46–83 или ОДН 218.046–01.

Для отгрузки шлама в зимнее время (для предотвращения смерзаемости) необходимо построить узлы дробления, сушки с системой аспирации, хранения и отгрузки сухого шлама в железнодорожные вагоны. Сметная стоимость строительства объекта оценивается в 100 млн. рублей.».
2. Изложить в новой редакции приложения 4 и 5 Комплексного инвестиционного плана модернизации города Пикалево:  
Приложение 4. Общие характеристики  объектов и мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации города Пикалево на среднесрочную перспективу

	Наименование проекта, программы, мероприятия, объекта
	Наличие 
ПСД
	Наличие согласования с ФОИВ по 2010 году
	Финансирование на 2010-2012 годы - всего
	в том числе

	
	
	
	
	ФБ
	ОБ
	МБ
	частные инвестиции

	
	
	
	 
	
	
	
	 

	I. Министерство финансов Российской Федерации
	 
	11442,8
	532,7
	57,4
	0,5
	10852,2

	Инвестиционные проекты модернизации и диверсификации экономики
	 
	11442,8
	532,7
	57,4
	0,5
	10852,2

	вложения в производство
	 
	10852,2
	 
	 
	 
	10852,2

	субсидии на инфраструктурное развитие инвестиционных проектов
	 
	590,6
	532,7
	57,4
	0,5
	 

	Строительство ПГУ-ТЭЦ 40 МВт (без учета присоединения к внешним инженерным сетям)
	По результатам обсуждения с Минфином России строительство объекта признано целесообразным перенести на более поздний срок и осуществить за счет частных инвестиций

	Реализация инвестиционного проекта строительства предприятия по производству домокомплектов на основе выпуска клееного бруса
	разрабатывается 
	Согласовано и поддержано Минпромторгом России
	243,1
	30,5
	2,5
	0,1
	210,0

	вложения в производство
	
	
	210,0
	 
	 
	 
	210,0

	вложения в инженерное обеспечение проекта:
	
	
	33,1
	30,5
	2,5
	0,1
	 

	водоснабжение от действующего водопровода, трубопровод полиэтиленовый марки ПЭ 80 d 160  мм протяженностью 0,18 км, с установкой дополнительных колодцев и стальной запорной арматуры.

Установка узла учета на холодную воду на подводящем трубопроводе.
	 
	 
	4,25
	3,9
	0,3
	0,05
	 

	выпуск хоз.бытовых стоков – в приемную камеру канализационных очистных сооружений с установкой смотровых колодцев. Трубопровод  из полипропилена марки «Прагма» d 200 мм протяженностью 0,3 км.
	 
	 
	6,3
	5,9
	0,4
	 
	 

	строительство тепловых сетей протяженностью 0,2 км. Источник теплоснабжения ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево». Параметры теплоносителя: t = 150/70 єС Р1 = 7,5 кгс/см2     Р2 = 3,5 кгс/см2. В месте врезки – установка тепловой камеры размером 3,0х3,0 м с установкой узла учета тепловой энергии. Строительство  подземным и наземным способом
	 
	 
	3,0
	2,8
	0,2
	 
	 

	строительство 2-х цепной линии электропередачи 0,4 кВ протяженностью 360 м, со строительством трансформаторной подстанции     
	 
	 
	3,1
	2,8
	0,3
	 
	 

	строительство автомобильной дороги обычного типа III категории с асфальтобетонным покрытием, 0,4 км шириной 7 м
	 
	 
	16,45
	15,1
	1,3
	 0,05
	 

	Реализация инвестиционного проекта «Тепличный комбинат»
	разрабатывается 
	Согласовано и поддержано Минпромторгом России и Минсельхозом России
	1401,6
	191,1
	10,4
	0,1
	1200,0

	вложения в производство
	
	
	1200,0
	 
	 
	 
	1200,0

	вложения в инженерное обеспечение проекта:
	
	
	201,6
	191,1
	10,4
	0,1
	 

	строительство газопровода среднего давления d 110 мм из полиэтилена марки ПЭ 5,75 км
	 
	 
	32,4
	30,0
	2,4
	 
	 

	строительство сети водоподведения для технических нужд протяженностью 5 км из полиэтилена ПЭ 80 d 225 мм, для хоз.питьевого водоснабжения протяженностью 0,5 км из полиэтилена ПЭ 80 d 110 мм. Устройство узла учета потребления воды.
	 
	 
	29,15
	27,5
	1,6
	0,05
	 

	строительство сети водоотведения, 1,5 км из полипропиленовых труб «Прагма» d 200 мм, включая очистку хоз.бытовых и ливневых стоков
	 
	 
	36,6


	35,0
	1,6
	 
	 

	строительство линии электропередачи 6 кВ: 3 2-х цепные, протяженностью 5 км со строительством трансформаторных подстанций.
	 
	 
	78,5
	76,0
	2,5
	 
	 

	строительство 1 км освещенной автомобильной дороги обычного типа III категории с асфальтобетонным покрытием шириной 7 м
	 
	 
	24,95
	22,6
	2,3
	0,05 
	 

	Реализация инвестиционного проекта производства биоразлагаемых полимеров, производимых из растительного сырья (глубокая переработка зерна)
	разрабатывается 
	Согласовано и поддержано Минпромторгом России. Прорабатывается вопрос необходимости получения результатов экспертизы
	6139,8
	125,7
	12,0
	0,1 
	6002,0

	вложения в производство
	
	
	6002,0
	 
	 
	 
	6002,0

	вложения в инженерное обеспечение проекта:
	
	
	137,8
	125,7
	12,0
	 0,1
	 

	строительство газопровода среднего давления d 200 мм из полиэтилена марки ПЭ 80 протяженностью 4 км
	 
	 
	35,9
	33,6
	2,3
	 
	 

	строительство сети водоподведения, 2,5 км из полиэтиленовых труб ПЭ80 d 160мм с устройством узла учета потребления воды
	 
	 
	14,95
	13,7
	1,2
	0,05 
	 

	строительство сети водоотведения, 2,2 км из полипропиленовых труб «Прагма» d 200 мм, включая очистку хоз.бытовых и ливневых стоков
	 
	 
	22,8
	21,2
	1,6
	 
	 

	строительство линии электропередачи 6 кВ: 2 2-х цепные, 0,9 км со строительством трансформаторных подстанций.
	 
	 
	36,6
	34,0
	2,6
	 
	 

	строительство 1,8 км освещенной автомобильной дороги обычного типа III категории с асфальтобетонным покрытием шириной 7 м
	 
	 
	27,65
	23,3
	4,3
	0,05 
	 

	Реализация инвестиционного проекта организации биохимического предприятия по производству ксилита и топливного этанола
	разрабатывается 
	Согласовано и поддержано Минпромторгом России
	3310,2
	80,1
	9,2
	0,1
	3220,8

	вложения в производство
	
	
	3220,8
	 
	 
	 
	3220,8

	вложения в инженерное обеспечение проекта:
	
	
	89,4
	80,1
	9,2
	0,1
	 

	строительство сети водоподведения из полиэтилена ПЭ 80 d 160 мм, 3,15 км с установкой колодцев и стальной запорной арматуры с заменой водовода от скважины № 55 L-650м и введение в эксплуатацию скважины № 209
	 
	 
	19,05
	17,2
	1,8
	0,05
	 

	строительство сети водоотведения из полипропиленовых труб «Прагма» d 200 мм, 2,5 км с установкой смотровых колодцев
	 
	 
	10,4
	9,1
	1,3
	 
	 

	строительство линий 6 кВ две 2-х цепные: протяженностью 1,2 км от ПС-35 до РП-1 (фидер 35-04 кВ) и 1 км от ТП-34 (фидер 05-50 6 кВ), 

кабель марки АСБ 3х120, со строительством трансформаторных подстанций
	 
	 
	25,5
	22,7
	2,8
	 
	 

	строительство 2,4 км освещенной автомобильной дороги обычного типа III категории с асфальтобетонным покрытием шириной 7 м.
	 
	 
	34,45
	31,1
	3,3
	0,05 
	 

	Реализация инвестиционного проекта комплексной переработки нефелиновых шламов ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» в объеме внереализационных отходов
	разрабатывается 
	Согласовано  Минпромторгом России
	348,1
	105,3
	23,3
	0,1
	219,4

	вложения в производство
	
	
	219,4
	 
	 
	 
	219,4

	вложения в инженерное обеспечение проекта:
	
	
	128,7
	105,3
	23,3
	0,1
	 

	строительство газопровода среднего давления d 110 мм из полиэтилена марки ПЭ 80 протяженностью 4,3 км
	 
	 
	14,05
	13,0
	1,0
	0,05
	 

	строительство сети водоподведения протяженностью  0,6 км с устранением утечки на трубопроводе ВХЖ Ду100 от колодца № 98, с установкой на вводе ПСМ устройство узла измерения хоз.питьевой воды.
	 
	 
	3,4
	3,2
	0,2
	 
	 

	строительство сети водоотведения протяженностью 0,8 км из полипропиленовых труб «Прагма» d 200 мм.
	 
	 
	6,8
	6,5
	0,3
	 
	 

	строительство тепловых сетей 0,6 км с устройством узла измерения теплоэнергии.
	 
	 
	8,0
	7,8
	0,2
	 
	 

	строительство 2,6 км освещенной автомобильной дороги обычного типа III категории с асфальтобетонным покрытием шириной 7 м
	 
	 
	40,65
	36,5
	4,1
	0,05 
	 

	строительство железнодорожного пути протяжённостью 3,3 км с шириной колеи 1524 мм с врезкой двух стрелочных переводов
	
	
	55,8
	38,3
	17,5
	
	

	II. Фонд содействия реформированию ЖКХ
	 
	 
	352,26
	309,47
	31,31
	6,26
	5,22

	Реализация муниципальной адресной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов жилищного фонда
	да
	Согласовано
	103,5
	85,74
	8,69
	3,85
	5,22

	Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, санитарно-защитных зон
	да
	
	248,76
	223,73
	22,62
	2,41
	

	III. Министерство экономического развития Российской Федерации
	 
	 
	162,2
	155,3
	6,6
	0,3
	 

	Программа поддержки малого бизнеса
	 
	 
	162,2
	155,3
	6,6
	0,3
	 

	Создание бизнес-инкубатора
	разработана, согласуется
	Согласовано
	48,4
	46,0
	2,4
	 
	 

	Создание условий для развития предпринимательства (гранты, субсидии, микрофинансирование)
	не требуется
	Согласовано
	113,8
	109,3
	4,2
	0,3
	 

	IV. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
	 
	 
	40,8
	27,4
	8,4
	5,0
	 

	Региональная программа мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Ленинградской области в 2010 году 
	 
	 
	5,8
	5,4
	0,4
	 
	 

	Общественные работы
	не требуется
	Согласовано
(Соглашение между Федеральной службой по труду и занятости (Роструд)  и  Администрацией  Ленинградской  области  от 20.01.2010 № 39/2010)
	2,4
	2,4
	 
	 
	 

	Временное трудоустройство 
	не требуется
	
	1,8
	1,6
	0,2
	 
	 

	Стажировки выпускников, включая наставничество
	не требуется
	
	0,1
	0,1
	
	 
	 

	Самозанятость безработных граждан
	не требуется
	
	0,7
	0,5
	0,2
	 
	 

	Профессиональное обучение безработных граждан
	не требуется
	Мероприятия финансируются ФОИВ в рамках переданных полномочий
	0,6
	0,6
	 
	 
	 

	Временное трудоустройство подростков от 14 до 18 лет
	не требуется
	
	0,2
	0,2
	 
	 
	 

	ФЦП  "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)"
	 
	 
	35,0
	22,0
	8,0
	5,0
	 

	Строительство пищеблока для отделений  стационара
	нет
	согласуется
	35,0
	22,0
	8,0
	5,0
	 

	V. Министерство регионального развития Российской Федерации: 
Субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники
	 
	 
	33,6
	18,8
	14,0
	0,8
	 

	Обновление муниципального подвижного состава (автобусов большой и средней вместимости)
	не требуется
	Оценка потребности дана Минтрансом России
	33,6
	18,8
	14,0
	0,8
	 

	VI.  Министерство транспорта Российской Федерации


	 
	 
	587,8
	250,1
	86,2
	1,5
	250,0

	ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)"
	 
	 
	587,8
	250,1
	86,2
	1,5
	250,0

	Капитальный ремонт автодороги «Самойлово-Зиновья Гора», (объезд вокруг г. Пикалево) 14 км.
	да
	не требуется
	33,0
	 
	33,0
	 
	 

	Капитальный ремонт автодороги А-114 (от объездной дороги через д.Зиновья Гора, через ж/д Новая деревня, ж/д ст.Пикалево до пересечения с дорогой на известняковый Рудник, от Вокзального проезда до пересечения с объездной дорогой), 12,6 км  (въезды в Пикалево)
	нет
	работы начаты 18.05.2010; сдача 13.08.2010;
15.10.2010
	107,6
	107,6
	 
	 
	 

	Капитальный ремонт улично-дорожной сети 
	да
	согласуется
	146,0
	142,5
	2,0
	1,5
	 

	Капитальный ремонт участка автодороги Пикалево - Струги от пересечения с объездной до Вокзального переулка 4 км
	нет
	не требуется
	41,2
	 
	41,2
	 
	 

	Развитие железнодорожного транспортного пассажирского комплекса, зала ожидания, платформ, перехода и пр.
	нет
	не требуется
	260,0
	 
	10,0
	 
	250,0

	VII. Министерство культуры Российской Федерации
	 
	 
	77,9
	28,3
	44,5
	5,1
	 

	ФЦП "Культура России (2006-2011 годы)"
	 
	 
	77,9
	28,3
	44,5
	5,1
	 

	Ремонт и модернизация Дворца культуры (с последующим обустройством кинозала)
	да
	Согласуется
	68,0
	24,0
	41,5
	2,5
	 

	Создание информационного ресурсного центра по культурно-досуговой деятельности на базе Дворца культуры
	не требуется
	Планируется увеличение финансирования из областного бюджета
	0,6
	0,2
	0,2
	0,2
	 

	Техническая модернизация и ремонт Пикалевского краеведческого музея - филиала ЛО ГУК "Музейное агентство"
	не требуется
	согласуется
	1,7
	0,6
	1,1
	 
	 

	Поддержка народного творчества путем проведения фестивалей, конкурсов, специализированных программ
	не требуется
	Планируется увеличение финансирования из областного бюджета
	6,0
	3,1
	1,1
	1,8
	 

	Комплектование библиотек 
	не требуется
	согласуется
	0,6
	 
	0,3
	0,3
	 

	Развитие центра общественного доступа к социально-значимой информации на базе центральной библиотеки г. Пикалево
	не требуется
	согласуется
	0,7
	0,2
	0,2
	0,3
	 

	Создание центра свободного доступа "виртуального" к историко-культурному наследию в Пикалевском краеведческом музее
	не требуется
	Согласовано
	0,3
	0,2
	0,1
	 
	 

	VIII. Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
	 
	 
	89,7
	8,8
	10,5
	6,6
	63,8

	ФЦП  "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы"
	 
	 
	87,2
	8,0
	10,0
	5,4
	63,8

	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
	имеется
	строится Газпромом
	60,0
	 
	 
	 
	60,0

	Организация, подготовка и проведение спортивных мероприятий, обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием муниципальных спортивных сооружений
	не требуется
	согласуется
	7,9
	 
	2,0
	2,1
	3,8

	Оснащение искусственным футбольным покрытием
	разрабатывается
	согласовано
	19,3
	8,0
	8,0
	3,3
	 

	ФЦП  "Молодежь России" на 2011-2015 годы (до начала данной ФЦП по непрограммной части)
	 
	 
	2,5
	0,8
	0,5
	1,2
	 

	Поддержка и развитие материально-технической базы Дворца культуры г. Пикалево
	не требуется
	согласуется
	0,5
	 
	 
	0,5
	 

	Поддержка деятельности городских детско-молодежных общественных организаций
	не требуется
	согласуется
	1,1
	0,5
	0,3
	0,3
	 

	Оказание поддержки мероприятиям, пропаганидирующим семейные ценности
	не требуется
	согласуется
	0,9
	0,3
	0,2
	0,4
	 

	IX. Министерство внутренних дел Российской Федерации
	 
	 
	9,3
	8,8
	0,3
	0,2
	 

	ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения"
	 
	 
	6,0
	5,7
	0,2
	0,1
	 

	Разработка проектов установки технических средств регулирования, установка светофорных постов (4 объекта)
	нет
	согласуется
	6,0
	5,7
	0,2
	0,1
	 

	Непрограммная часть
	 
	 
	3,3
	3,1
	0,1
	0,1
	 

	Организация высокоскоростной мультисервисной сети, централизация, обработка и хранение данных на базе ОВД
	нет
	согласуется
	3,3
	3,1
	0,1
	0,1
	 

	X. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
	 
	 
	86,5
	79,5
	6,5
	0,5
	 

	Организация сбора и вывоза отходов
	разработана генеральная схема очистки города
	согласуется
	8,5
	8,1
	0,3
	0,1
	 

	Разработка проекта и строительство кладбища
	нет
	согласуется
	30,0
	28,5
	1,3
	0,2
	 

	Проведение разведочных работ по переоценке эксплуатации подземных вод, проведение ресурсосберегающих мероприятий
	нет
	согласуется
	1,0
	1,0
	 
	 
	 

	Внедрение инновационных технологий утилизации и переработки ресурсов полигона ТБО
	нет
	согласуется
	15,0
	14,2
	0,6
	0,2
	 

	Установка автоматического круглосуточного поста контроля загрязнения атмосферного воздуха АМ-61 (тип "Пост-2"), 2 ед.
	 
	согласуется
	2,0
	1,9
	0,1
	 
	 

	Строительство локальных очистных сооружений на 3-х выпусках ливневой канализации
	нет
	согласуется
	30,0
	25,8
	4,2
	 
	 

	XI. Министерство образования и науки Российской Федерации
	 
	 
	595,8
	502,0
	61,0
	32,8
	 

	Проектирование и строительство средней полной школы на 800 учебных мест
	нет
	Заявка направлена и может быть согласована при соответствующем решении Президента или Правительства Российской Федерации
	350,0
	298,0
	34,0
	18,0
	 

	Проектирование и строительство детского сада на 280 мест 
	нет
	
	240,0
	204,0
	27,0
	9,0
	 

	МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4
	нет
	Не требуется
	1,1
	 
	 
	1,1
	 

	МДОУ "Детский сад №3 компенсирующего вида"
	нет
	 
	0,2
	 
	 
	0,2
	 

	МОУ дополнительного образования детей "Детская юношеская спортивная школа города Пикалево"
	нет
	 
	0,5
	 
	 
	0,5
	 

	МДОУ"Детский сад №7 комбинированного вида"
	нет
	 
	0,4
	 
	 
	0,4
	 

	МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2"
	нет
	 
	0,4
	 
	 
	0,4
	 

	МОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной  помощи "Центр диагностики и конультирования»
	нет
	 
	0,1
	 
	 
	0,1
	 

	МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа - детский сад №9"
	нет
	 
	0,6
	 
	 
	0,6
	 

	Установка периметрового ограждения - обеспечение безопасности учащихся
	не требуется
	 
	2,5
	 
	 
	2,5
	 

	Всего по комплексному инвестиционному плану модернизации
	 
	 
	13478,7
	1921,2
	326,7
	59,6
	11171,2


Приложение 5. Расчет ресурсного обеспечения по объектам и мероприятиям комплексного инвестиционного плана модернизации города Пикалево на среднесрочную перспективу по годам реализации

	Наименование проекта, программы, мероприятия, объекта
	2010 год, всего

 
	в том числе
	2011 год - всего
	в том числе
	2012 год, всего
	в том числе

	
	
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ЧИ
	
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ЧИ
	
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ЧИ

	I. Министерство финансов Российской Федерации
	590,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Инвестиционные проекты модернизации и диверсификации экономики
	590,6
	532,7
	57,4
	0,5
	
	2666,3
	 
	 
	 
	2666,3
	8185,9
	 
	 
	 
	8185,9

	вложения в производство
	
	 
	 
	 
	
	2666,3
	 
	 
	 
	2666,3
	8185,9
	 
	 
	 
	8185,9

	субсидии на инфраструктурное развитие инвестиционных проектов
	590,6
	532,7
	57,4
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство ПГУ-ТЭЦ 40 МВт (без учета присоединения к внешним инженерным сетям)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Реализация инвестиционного проекта строительства предприятия по производству домокомплектов на основе выпуска клееного бруса
	33,1
	30,5
	2,5
	0,1
	
	210,0
	 
	 
	 
	210,0
	 
	 
	 
	 
	 

	вложения в производство
	
	 
	 
	 
	
	210,0
	 
	 
	 
	210,0
	 
	 
	 
	 
	 

	вложения в инженерное обеспечение проекта:
	33,1
	30,5
	2,5
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	водоснабжение от действующего водопровода, трубопровод полиэтиленовый марки ПЭ 80 d 160  мм протяженностью 0,18 км, с установкой дополнительных колодцев и стальной запорной арматуры.

Установка узла учета на холодную воду на подводящем трубопроводе.
	4,25
	9,9
	0,3
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	выпуск хоз.бытовых стоков – в приемную камеру канализационных очистных сооружений с установкой смотровых колодцев. Трубопровод  из полипропилена марки «Прагма» d 200 мм протяженностью 0,3 км.
	6,3
	5,9
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	строительство тепловых сетей протяженностью 0,2 км. Источник теплоснабжения ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево». Параметры теплоносителя: t = 150/70 єС Р1 = 7,5 кгс/см2     Р2 = 3,5 кгс/см2. В месте врезки – установка тепловой камеры размером 3,0х3,0 м с установкой узла учета тепловой энергии. Строительство  подземным и наземным способом
	3,0
	2,8
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	строительство 2-х цепной линии электропередачи 0,4 кВ протяженностью 360 м, со строительством трансформаторной подстанции     
	3,1
	2,8
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	строительство автомобильной дороги обычного типа III категории с асфальтобетонным покрытием, 0,4 км шириной 7 м
	16,45
	15,1
	1,3
	0,05 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Реализация инвестиционного проекта «Тепличный комбинат»
	201,6
	191,1
	10,4
	0,1
	
	
	 
	 
	 
	
	1200
	 
	 
	 
	1200

	вложения в производство
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	1200
	 
	 
	 
	1200

	вложения в инженерное обеспечение проекта:
	201,6
	191,1
	10,4
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	строительство газопровода среднего давления d 110 мм из полиэтилена марки ПЭ 5,75 км
	32,4
	30,0
	2,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	строительство сети водоподведения для технических нужд протяженностью 5 км из полиэтилена ПЭ 80 d 225 мм, для хоз.питьевого водоснабжения протяженностью 0,5 км из полиэтилена ПЭ 80 d 110 мм. Устройство узла учета потребления воды.
	29,15
	27,5
	1,6
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	строительство сети водоотведения, 1,5 км из полипропиленовых труб «Прагма» d 200 мм, включая очистку хоз.бытовых и ливневых стоков
	36,6
	35,0
	1,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	строительство линии электропередачи 6 кВ: 3 2-х цепные, протяженностью 5 км со строительством трансформаторных подстанций.
	78,5
	76,0
	2,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	строительство 1 км освещенной автомобильной дороги обычного типа III категории с асфальтобетонным покрытием шириной 7 м
	24,95
	22,6
	2,3
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Реализация инвестиционного проекта производства биоразлагаемых полимеров, производимых из растительного сырья (глубокая переработка зерна)
	249,8
	125,7
	12,0
	 0,1
	
	562,0
	 
	 
	 
	562,0
	5440,0
	 
	 
	 
	5440,0

	вложения в производство
	
	 
	 
	 
	
	562,0
	 
	 
	 
	562,0
	5440,0
	 
	 
	 
	5440,0

	вложения в инженерное обеспечение проекта:
	137,8
	125,7
	12,0
	0,1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	строительство газопровода среднего давления d 200 мм из полиэтилена марки ПЭ 80 протяженностью 4 км
	35,9
	33,6
	2,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	строительство сети водоподведения, 2,5 км из полиэтиленовых труб ПЭ80 d 160мм с устройством узла учета потребления воды
	14,95
	13,7
	1,2
	 0,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	строительство сети водоотведения, 2,2 км из полипропиленовых труб «Прагма» d 200 мм, включая очистку хоз.бытовых и ливневых стоков
	22,8
	21,2
	1,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	строительство линии электропередачи 6 кВ: 2 2-х цепные, 0,9 км со строительством трансформаторных подстанций.
	36,6
	34,0
	2,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	строительство 1,8 км освещенной автомобильной дороги обычного типа III категории с асфальтобетонным покрытием шириной 7 м
	27,65
	23,3
	4,3
	 0,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Реализация инвестиционного проекта организации биохимического предприятия по производству ксилита и топливного этанола
	89,4
	80,1
	9,2
	0,1
	
	1894,3
	 
	 
	 
	1894,3
	1326,5
	 
	 
	 
	1326,5

	вложения в производство
	
	 
	 
	 
	
	1894,3
	 
	 
	 
	1894,3
	1326,5
	 
	 
	 
	1326,5

	вложения в инженерное обеспечение проекта:
	89,4
	80,1
	9,2
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	строительство сети водоподведения из полиэтилена ПЭ 80 d 160 мм, 3,15 км с установкой колодцев и стальной запорной арматуры с заменой водовода от скважины № 55 L-650м и введение в эксплуатацию скважины № 209
	19,05
	17,2
	1,8
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	строительство сети водоотведения из полипропиленовых труб «Прагма» d 200 мм, 2,5 км с установкой смотровых колодцев
	10,4
	9,1
	1,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	строительство линий 6 кВ две 2-х цепные: протяженностью 1,2 км от ПС-35 до РП-1 (фидер 35-04 кВ) и 1 км от ТП-34 (фидер 05-50 6 кВ), 

кабель марки АСБ 3х120, со строительством трансформаторных подстанций
	25,5
	22,7
	2,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	строительство 2,4 км освещенной автомобильной дороги обычного типа III категории с асфальтобетонным покрытием шириной 7 м.
	34,45
	31,1
	3,3
	0,05 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Реализация инвестиционного проекта комплексной переработки нефелиновых шламов ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» в объеме внереализационных отходов
	128,7
	105,3
	23,3
	0,1
	 
	
	 
	 
	 
	
	219,4
	 
	 
	 
	219,4

	вложения в производство
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	219,4
	 
	 
	 
	219,4

	вложения в инженерное обеспечение проекта:
	128,7
	105,3
	23,3
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	строительство газопровода среднего давления d 110 мм из полиэтилена марки ПЭ 80 протяженностью 4,3 км
	14,05
	13,0
	1,0
	0,0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	строительство сети водоподведения протяженностью  0,6 км с устранением утечки на трубопроводе ВХЖ Ду100 от колодца № 98, с установкой на вводе ПСМ устройство узла измерения хоз.питьевой воды.
	3,4
	3,2
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	строительство сети водоотведения протяженностью 0,8 км из полипропиленовых труб «Прагма» d 200 мм.
	6,8
	6,5
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	строительство тепловых сетей 0,6 км с устройством узла измерения теплоэнергии.
	8,0
	7,8
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	строительство 2,6 км освещенной автомобильной дороги обычного типа III категории с асфальтобетонным покрытием шириной 7 м
	40,65
	36,5
	4,1
	0,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	строительство железнодорожного пути протяжённостью 3,3 км с шириной колеи 1524 мм с врезкой двух стрелочных переводов
	55,8
	38,3
	17,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II. Фонд содействия реформированию ЖКХ
	54,56
	47,37
	3,91
	1,66
	1,62
	180,5
	156,7
	16,8
	3,4
	3,6
	117,2
	105,4
	10,6
	1,2
	

	Реализация муниципальной адресной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов жилищного фонда
	32,4
	27,44
	1,79
	1,55
	1,62
	71,1
	58,3
	6,9
	2,3
	3,6
	 
	 
	 
	 
	

	Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, санитарно-защитных зон
	22,16
	19,93
	2,12
	0,11
	 
	109,4
	98,4
	9,9
	1,1
	 
	117,2
	105,4
	10,6
	1,2
	

	III. Министерство экономического развития Российской Федерации
	57,6
	54,8
	2,7
	0,1
	
	53,1
	50,5
	2,5
	0,1
	
	51,5
	50,0
	1,4
	0,1
	

	Программа поддержки малого бизнеса
	57,6
	54,8
	2,7
	0,1
	
	53,1
	50,5
	2,5
	0,1
	
	51,5
	50,0
	1,4
	0,1
	

	Создание бизнес-инкубатора
	26,3
	25,0
	1,3
	
	 
	22,1
	21,0
	1,1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Создание условий для развития предпринимательства (гранты, субсидии, микрофинансирование)
	31,3
	29,8
	1,4
	0,1
	 
	31,0
	29,5
	1,4
	0,1
	 
	51,5
	50,0
	1,4
	0,1
	 

	IV. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
	7,8
	5,4
	2,4
	 
	 
	17,0
	12,0
	3,0
	2,0
	 
	16,0
	10,0
	3,0
	3,0
	 

	Региональная программа мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Ленинградской области в 2010 году 
	5,8
	5,4
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общественные работы
	2,4
	2,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Временное трудоустройство 
	1,8
	1,6
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Стажировки выпускников, включая наставничество
	0,1
	0,1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Самозанятость безработных граждан
	0,7
	0,5
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Профессиональное обучение безработных граждан
	0,6
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Временное трудоустройство подростков от 14 до 18 лет
	0,2
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ФЦП  "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)"
	2,0
	 
	2,0
	 
	 
	17,0
	12,0
	3,0
	2,0
	 
	16,0
	10,0
	3,0
	3,0
	 

	Строительство пищеблока для отделений  стационара
	2,0
	 
	2,0
	 
	 
	17,0
	12,0
	3,0
	2,0
	 
	16,0
	10,0
	3,0
	3,0
	 

	V. Министерство регионального развития Российской Федерации: 
Субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники
	7,3
	 
	7,0
	0.3
	 
	26,3
	18,8
	7,0
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Обновление муниципального подвижного состава (автобусов большой и средней вместимости)
	7,3
	 
	7,0
	0.3
	 
	26,3
	18,8
	7,0
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VI.  Министерство транспорта Российской Федерации
	198,6
	155,1
	43,0
	0,5
	
	339,2
	47,5
	41,2
	0,5
	250,0
	50,0
	47,5
	2,0
	0,5
	

	ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)"
	198,6
	155,1
	43,0
	0,5
	
	339,2
	47,5
	41,2
	0,5
	250,0
	50,0
	47,5
	2,0
	0,5
	

	Капитальный ремонт автодороги «Самойлово-Зиновья Гора», (объезд вокруг г. Пикалево) 14 км.
	33,0
	 
	33,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Капитальный ремонт автодороги А-114 (от объездной дороги через д.Зиновья Гора, через ж/д Новая деревня, ж/д ст.Пикалево до пересечения с дорогой на известняковый Рудник, от Вокзального проезда до пересечения с объездной дорогой), 12,6 км  (въезды в Пикалево)
	107,6
	107,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Капитальный ремонт улично-дорожной сети 
	48,0
	47,5
	 
	0,5
	 
	48,0
	47,5
	 
	0,5
	 
	50,0
	47,5
	2,0
	0,5
	 

	Капитальный ремонт участка автодороги Пикалево - Струги от пересечения с объездной до Вокзального переулка 4 км
	 
	 
	 
	 
	 
	41,2
	 
	41,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Развитие железнодорожного транспортного пассажирского комплекса, зала ожидания, платформ, перехода и пр.
	10,0
	 
	10,0
	 
	 
	250,0
	 
	 
	 
	250,0
	 
	 
	 
	 
	 

	VII. Министерство культуры Российской Федерации
	19,5
	
	18,3
	1,2
	
	28,7
	13,7
	13,1
	1,9
	
	29,7
	14,6
	13,1
	2,0
	

	ФЦП "Культура России (2006-2011 годы)"
	19,5
	
	18,3
	1,2
	
	28,7
	13,7
	13,1
	1,9
	
	29,7
	14,6
	13,1
	2,0
	

	Ремонт и модернизация Дворца культуры (с последующим обустройством кинозала)
	18,0
	 
	17,5
	0,5
	 
	25,0
	12,0
	12,0
	1,0
	 
	25,0
	12,0
	12,0
	1,0
	 

	Создание информационного ресурсного центра по культурно-досуговой деятельности на базе Дворца культуры
	 
	 
	 
	 
	 
	0,3
	0,1
	0,1
	0,1
	 
	0,3
	0,1
	0,1
	0,1
	 

	Техническая модернизация и ремонт Пикалевского краеведческого музея - филиала ЛО ГУК "Музейное агентство"
	0,1
	 
	0,1
	 
	 
	0,8
	0,3
	0,5
	 
	 
	0,8
	0,3
	0,5
	 
	 

	Поддержка народного творчества путем проведения фестивалей, конкурсов, специализированных программ
	1,0
	 
	0,5
	0,5
	 
	2,0
	1,1
	0,3
	0,6
	 
	3,0
	2,0
	0,3
	0,7
	 

	Комплектование библиотек 
	0,2
	 
	0,1
	0,1
	 
	0,2
	 
	0,1
	0,1
	 
	0,2
	 
	0,1
	0,1
	 

	Развитие центра общественного доступа к социально-значимой информации на базе центральной библиотеки г. Пикалево
	0,1
	 
	 
	0,1
	 
	0,3
	0,1
	0,1
	0,1
	 
	0,3
	0,1
	0,1
	0,1
	 

	Создание центра свободного доступа "виртуального" к историко-культурному наследию в Пикалевском краеведческом музее
	0,1
	 
	0,1
	 
	 
	0,1
	0,1
	
	 
	 
	0,1
	0,1
	
	 
	 

	VIII. Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
	32,6
	
	0,5
	1,2
	30,9
	35,2
	0,2
	1,0
	2,0
	32,0
	21,9
	8,6
	9,0
	3,4
	0,9

	ФЦП  "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы"
	31,9
	
	0,5
	0,5
	30,9
	34,8
	
	1,0
	1,8
	32,0
	20,5
	8,0
	8,5
	3,1
	0,9

	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
	30,0
	 
	 
	 
	30,0
	30,0
	 
	 
	 
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 

	Организация, подготовка и проведение спортивных мероприятий, обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием муниципальных спортивных сооружений
	1,9
	 
	0,5
	0,5
	0,9
	4,0
	 
	1,0
	1,0
	2,0
	2,0
	 
	0,5
	0,6
	0,9

	Оснащение искусственным футбольным покрытием
	 
	 
	 
	 
	 
	0,8
	 
	 
	0,8
	 
	18,5
	8,0
	8,0
	2,5
	 

	ФЦП  "Молодежь России" на 2011-2015 годы (до начала данной ФЦП по непрограммной части)
	0,7
	
	
	0,7
	
	0,4
	0,2
	
	0,2
	
	1,4
	0,6
	0,5
	0,3
	

	Поддержка и развитие материально-технической базы Дворца культуры г. Пикалево
	0,5
	 
	 
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Поддержка деятельности городских детско-молодежных общественных организаций
	0,1
	 
	 
	0,1
	 
	0,2
	0,1
	 
	0,1
	 
	0,8
	0,4
	0,3
	0,1
	 

	Оказание поддержки мероприятиям, пропаганидирующим семейные ценности
	0,1
	 
	 
	0,1
	 
	0,2
	0,1
	 
	0,1
	 
	0,6
	0,2
	0,2
	0,2
	 

	IX. Министерство внутренних дел Российской Федерации
	9,3
	8,8
	0,3
	0,2
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения"
	6,0
	5,7
	0,2
	0,1
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка проектов установки технических средств регулирования, установка светофорных постов (4 объекта)
	6,0
	5,7
	0,2
	0,1
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Непрограммная часть
	3,3
	3,1
	0,1
	0,1
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация высокоскоростной мультисервисной сети, централизация, обработка и хранение данных на базе ОВД
	3,3
	3,1
	0,1
	0,1
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	X. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
	24,5
	23,2
	1,1
	0,2
	
	33,5
	30,6
	2,7
	0,2
	
	28,5
	25,7
	2,7
	0,1
	

	Организация сбора и вывоза отходов
	1,5
	1,4
	0,1
	 
	 
	4,5
	4,3
	0,1
	0,1
	 
	2,5
	2,4
	0,1
	
	 

	Разработка проекта и строительство кладбища
	2,0
	1,9
	0,1
	 
	 
	14,0
	13,3
	0,6
	0,1
	 
	14,0
	13,3
	0,6
	0,1
	 

	Проведение разведочных работ по переоценке эксплуатации подземных вод, проведение ресурсосберегающих мероприятий
	1,0
	1,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Внедрение инновационных технологий утилизации и переработки ресурсов полигона ТБО
	15,0
	14,2
	0,6
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установка автоматического круглосуточного поста контроля загрязнения атмосферного воздуха АМ-61 (тип "Пост-2"), 2 ед.
	2,0
	1,9
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство локальных очистных сооружений на 3-х выпусках ливневой канализации
	3,0
	2,8
	0,2
	 
	 
	15,0
	13,0
	2,0
	 
	 
	12,0
	10,0
	2,0
	 
	 

	XI. Министерство образования и науки Российской Федерации
	60,1
	49,0
	7,0
	4,1
	
	266,5
	226,0
	27,0
	13,5
	
	269,2
	227,0
	27,0
	15,2
	

	Проектирование и строительство средней полной школы на 800 учебных мест
	35,0
	29,0
	4,0
	2,0
	 
	157,0
	134,0
	15,0
	8,0
	 
	158,0
	135,0
	15,0
	8,0
	 

	Проектирование и строительство детского сада на 280 мест 
	24,0
	20,0
	3,0
	1,0
	 
	108,0
	92,0
	12,0
	4,0
	 
	108,0
	92,0
	12,0
	4,0
	 

	МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4
	1,1
	 
	 
	1,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	МДОУ "Детский сад №3 компенсирующего вида"
	 
	 
	 
	 
	 
	0,2
	 
	 
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	МОУ дополнительного образования детей "Детская юношеская спортивная школа города Пикалево"
	 
	 
	 
	 
	 
	0,5
	 
	 
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	МДОУ"Детский сад №7 комбинированного вида"
	 
	 
	 
	 
	 
	0,4
	 
	 
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2"
	 
	 
	 
	 
	 
	0,4
	 
	 
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	МОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной  помощи "Центр диагностики и консультирования»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,1
	 
	 
	0,1
	 

	МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа - детский сад №9"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,6
	 
	 
	0,6
	 

	Установка периметрового ограждения - обеспечение безопасности учащихся
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,5
	 
	 
	2,5
	 

	Всего по комплексному инвестиционному плану модернизации
	1062,5
	876,4
	143,6
	10,0
	32,5
	3646,3
	556,0
	114,3
	24,1
	2951,9
	8769,9
	488,8
	68,8
	25,5
	8186,8


3. Изложить в новой редакции Расчет предлагаемых к бюджетному финансированию затрат на инженерное обеспечение инвестиционных объектов комплексного плана города Пикалево, млн. рублей
	Наименование проектов
	Газопровод
	Сеть водоподведения
	Сеть водоотведения
	Тепловые сети
	Энергоснабжение
	Автомобильная/железная дороги

	
	Протяженность (км)
	Стоимость строительства (млн.руб)
	Протяженность (км)
	стоимость строительства

(млн.руб)
	протяженность

(км)
	стоимость строительства

(млн.руб)
	протяженность

(км)
	стоимость строительства

(млн.руб)
	перечень работ 
	стоимость строительства

(млн.руб)
	протяженность

(км)
	стоимость строительства

(млн.руб)

	1 Организация биохимического предприятия по производству ксилита и топливного этанола
	
	
	3,15
	19,0
	2,5
	10,4
	
	
	Линия 6 кВ: 2 2-х цепные
	25,5
	2,4
	34,4

	2. Комплексная переработка нефелиновых шламов ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» в объеме внереализационных отходов
	4,3
(dy 110)
	14,0
	0,6
	3,4
	0,8
	6,8
	0,6
	8,0
	
	
	2,6 / 3,3
	40,6/ 55,8

	3. Производство биоразлагаемых полимеров, производимых из растительного сырья (глубокая переработка зерна)
	4,0 
(dy 200)
	35,9
	2,5 
	14,9
	2,2
	22,8
	
	
	Линия 6 кВ: 2 2-х цепные
	36,6
	1,8
	27,6

	4. Тепличный комбинат 
	5,75
(dy 110)
	32,4
	5,5
	29,1
	1,5
	36,6
	
	
	Линия 6 кВ: 3 2-х цепные
	78,5
	1,0
	24,9

	5. Производство домокомплектов на основе выпуска клееного бруса
	
	
	0,18
	4,2
	0,3
	6,3
	0,2
	3,0
	Линия 0,4 кВ: 1 2-х цепная
	3,1
	0,4
	16,4

	ИТОГО
	
	82,3
	
	70,6
	
	82,9
	
	11,0
	
	143,7
	
	143,9/55,8

	ВСЕГО к бюджетному финансированию:
	590,6 млн. руб


