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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»

Бокситогорского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2010 года № 673
Об утверждении муниципальной долгосрочной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области 

на 2010 – 2015 годы и в перспективе до 2020 года»  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района (далее – администрация) постановляет:  

1. Утвердить прилагаемую муниципальную долгосрочную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2010 – 2015 годы и в перспективе до 2020 года» (далее – Программа)

2. Назначить руководителем Программы заместителя главы администрации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Настоящее постановление опубликовать в городских СМИ.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
Глава администрации муниципального образования

«Город Пикалево» Бокситогорского района                                       С.В. Вебер
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

муниципального образования

«Город Пикалево» Бокситогорского района
от 30.12.2010   №673
Долгосрочная муниципальная Программа

«энергосбережение и повышение энергетической эффективности
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситорогского района Ленинградской области
на 2010 – 2015 годы и в перспективе до 2020 года»
	
	
	РАЗРАБОТАНО

	
	
	

	
	
	Директор
ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ»
___________  З.А. Зайченко
"       "                       2010г.
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1 Паспорт программы

	Наименование Программы
	Муниципальная долгосрочная Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года» (далее – Программа).

	Основание для разработки Программы
	· Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ);

· Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

	Заказчики Программы
	Администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области в лице главы администрации Вебера Сергея Вячеславовича

	Координатор Программы
	Глава администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области Вебер Сергей Вячеславович, тел.: (81366) 40300.


	Основные разработчики Программы 
	ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ»

	Основные цели и задачи Программы
	Цели Программы:

· обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий;

· повышение уровня жизни населения муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградского (далее - МО «Город Пикалево») за счет улучшения качества предоставления услуг по энергоснабжению.



	
	Задачи Программы:

· снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям на территории МО «Город Пикалево»;

· сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе МО «Город Пикалево»;

· установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, бюджетном и коммунальном секторе;

· использование оптимальных, апробированных и рекомендованных к использованию энергосберегающих технологий, отвечающих актуальным и перспективным потребностям;

· обеспечение контроля расходов энергетических ресурсов (тепло, вода, газ) с использованием приборов учета,

·  сбор и анализ информации по годовому расходу тепловой и электрической энергии, и об энергопотреблении жилых домов, зданий, сооружений;

· организация проведения энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

· оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов (электроэнергия, тепло, вода, газ).

	Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы
	Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

	Сроки и этапы реализации Программы
	2010 - 2015 годы и в перспективе до 2020 года.

	Объемы и источники финансирования Программы
	Всего за годы реализации программы – 376928,7 тыс. руб.
Средства местного бюджета – 24255,4 тыс. руб., в том числе по годам:
· 2011 год – 1700,0 тыс. руб.

· 2012 год – 6793,5 тыс. руб.

· 2013 год – 6817,7 тыс. руб.

· 2014 год – 5914,3 тыс. руб.

· 2015 год – 3029,9 тыс. руб.

Привлеченные средства, средства организаций и предприятий, инвестиционные средства, средства, выделяемые из региональных, областных и др. программ – 352673,3 тыс. руб., в том числе по годам:
· 2010 год – 7609,8 тыс. руб.

· 2011 год – 90508,9тыс. руб.

· 2012 год – 69734,8 тыс. руб.

· 2013 год – 70345,6 тыс. руб.

· 2014 год – 57051,6 тыс. руб.

· 2015 год – 57422,6 тыс. руб.



	Ожидаемые (планируемые) результаты реализации Программы
	Реализация Программы позволит достигнуть:

· снижение затрат бюджета МО «Город Пикалево» на оплату коммунальных ресурсов;

· повышения уровня жизни населения МО «Город Пикалево» за счет улучшения качества предоставления услуг по энергоснабжению;

· оптимизации структуры и повышения эффективности использования энергоресурсов;

· обеспечения контроля расходов энергетических ресурсов (тепло, вода, газ) с использованием приборов учета.

	Организация управления, исполнения и контроля Программы
	Администрация МО «Город Пикалево»:

· осуществляет текущее управление и контроль над выполнением Программы;

· осуществляет контроль за выполнением работ.

	Ответственные лица для контактов
	Руководитель Программы – заместитель главы администрации МО «Город Пикалево» – Екатерина Анатольевна Соловьева, тел. (81366) 4-00-58




2 Общие положения

2.1 Основания для разработки Программы

Программа разработана на основании:
· Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закон № 261-ФЗ);
· Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
Программа разработана в соответствии с требованиями и рекомендациями:

· Распоряжения Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 1830‑р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Закона № 261‑ФЗ»;

· Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

· Распоряжения Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715‑р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года»;

· Распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662‑р «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;

· Указа Президента Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».
2.2 Цели и задачи Программы

Целями реализации Программы являются:

· оптимизация структуры и повышение эффективности использования энергоресурсов, определение очерёдности и проведение мероприятий по энергосбережению;

· установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, бюджетном, коммунальном и транспортном секторе;

· повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям;

· реализация мер по повышению энергетической эффективности электро-, тепло-, газо- и водоснабжения в бюджетном секторе, коммунальной инфраструктуре и в жилищном фонде;

· использование оптимальных, апробированных и рекомендованных к использованию энергосберегающих технологий, отвечающих актуальным и перспективным потребностям;

· повышение энергетической эффективности систем освещения территорий, зданий и сооружений;

· повышение точности учёта потребления используемых энергетических ресурсов (тепло, вода, газ);

· снижение потерь тепловой энергии через ограждающие конструкции в зданиях бюджетного сектора и жилищного фонда;

· оценка аварийности и снижение потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи Программы:

· организация проведения энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

· сбор и анализ информации по годовому энергопотреблению в жилых домах, зданиях и сооружениях сооружений;

· контроль ежегодного мониторинга выполнения Программы (в ходе реализации Программы значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации Программы);

· анализ договоров электро-, тепло-, газо- и водоснабжения жилых многоквартирных домов, зданий и сооружений на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности;

· внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов;

· замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы и установка датчиков движения в местах общего пользования;

· оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов (тепло, вода, газ);

· утепление мест общего пользования в многоквартирных домах: установка двойных окон в подъездах жилых домов;

· замена трубопроводов тепловых и водопроводных сетей с применением эффективных технологий по тепловой изоляции и применением современных энергоэффективных материалов, снижение аварийности в тепловых сетях и сетях водоснабжения и уменьшение затрат на ремонтные работы.
3 Основные сведения о муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области
3.1 Экономико-географическое положение
Город Пикалёво расположен в центральной части Бокситогорского района на юго-востоке Ленинградской области, на реке Рядань, в 20 км к востоку от города Бокситогорска и в 223 км к востоку от города Санкт-Петербурга. Он является крупнейшим населенным пунктом Бокситогорского муниципального района. Площадь МО «Город Пикалево» составляет 3806 га.
Численность населения на 1 января 2009 года - 21890 человек.

Численность населения на 1 января 2010 года – 21612 человек. 
Средний возраст населения – 40 лет.
Удельный вес трудоспособного населения – 60  %

Хозяйствующих субъектов – 284 ед., из них организаций малого и среднего бизнеса – 112.
Возник в 1932 году как посёлок при цементном заводе. Назван по станции Пикалёво (открыта в 1906 году), а она - по фамилии основателя соседнего хутора крестьянина Пикалёва. 

С 1946 года рабочий посёлок Пикалёво. С 1954 года город Пикалёво. 

Основу городского хозяйства составляет промышленность, дающая 91% всех видов работ и услуг. Основными отраслями промышленности являются:  черная и цветная металлургия – 97% общего объема промышленной продукции;  промышленность строительных материалов – 1,1%;  пищевая промышленность – 1,0%;  электроэнергетика – 0,5%;   деревообрабатывающая промышленность – 0,05%.

3.2 Официальные символы
Герб и флаг города Пикалево.
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 Официальные символы МО «Город Пикалево» утверждены решениями Собрания представителей МО «г. Пикалево» от 19 апреля 1998 года № 14 и от 16 апреля 1999 года № 12.
Описание герба: «На геральдическом щите в зеленом поле серебряные кирка и кайло накрест, сопровождаемые по сторонам и в оконечности золотыми камнями, а во главе золотым безантом, обремененным червленым пламенем».
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Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3. В центральной части флага расположено зеленое поле, занимающее 3/5 длины полотнища. В центре зеленого поля светло-охристый диск, обремененный красным пламенем. Отношение диаметра диска к длине полотнища составляет 1/2. По боковым краям полотнища расположены две равные по ширине полосы, белая вдоль древка и светло-охристая с противоположного края, занимающие 1/5 длины полотнища.

Герб внесен в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под № 456, флаг – под № 457.

3.3 Природные условия и ресурсы

Бокситогорский район - один из самых крупных в Ленинградской области и один из самых отдаленных от Санкт-Петербурга. В его состав помимо сельских поселений входит два города: Бокситогорск и Пикалево. Именно в Бокситогорском районе находится Всероссийский памятник природы - река Рагуша. Особенности жизни и развития района диктуют его расположение и исключительные природные условия. Самое главное для любого района - это экономика. Базовые предприятия района - Бокситогорский глиноземный завод, а также два крупных Пикалевских производства: глиноземный завод и цементный завод. Появление этих предприятий обусловлено большими залежами известняка и бокситов в районе. 
Наличие  лесных, водных ресурсов  обеспечивают возможность размещения предприятий деревоперерабатывающего комплекса, химической, пищевой и легкой промышленности.

3.4 Организационные и юридические данные о муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области
Полное название муниципального образования: муниципальное образование «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области.

Сокращенное название муниципального образования: МО «Город Пикалево».

Организационно-правовая форма: муниципальное образование.

Форма собственности: муниципальная.

Юридический и почтовый адрес администрации муниципального образования: 187600, Ленинградская обл.,Бокситогорский район,  г. Пикалево, ул. Речная, д. 4.
Телефон, факс, электронная почта: 8 (81366) 4-03-00, ф. 8 (813 66) 4-00-02;   pik.admin@mail.ru.
Коды статистики:

· ИНН 5105032256;

· КПП 510501001;

· ОГРН– 1075105000783.
Администрацию муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области возглавляет глава администрации.
3.5 Правовые и законодательные акты, регламентирующие деятельность муниципального образования

Органы местного самоуправления муниципального образования «Город Пикалево» осуществляют функции по предоставлению услуг в соответствии с Уставом МО «Город Пикалево», определяющим предмет и цели деятельности МО «Город Пикалево», Решениями Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, Постановлениями администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, распоряжениями администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградского района.

Органы местного самоуправления муниципального образования «Город Пикалево» обязаны вести свою деятельность в соответствии с требованиями федеральных, региональных и местных нормативных правовых актов.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131‑ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" органы местного самоуправления муниципального образования «Город Пикалево» организуют в границах поселения электро-, тепло - и водоснабжение населения, водоотведение, снабжение населения топливом, регулируют тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения), тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организаций коммунального комплекса на подключение, надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавки к ценам (тарифам) для потребителей.

3.6 Производственная деятельность на территории МО «Город Пикалево»
Градообразующими предприятиями Пикалево являются ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» (производство глинозема), входящее в состав ООО «Базовый элемент», ЗАО «Пикалевский цемент» (производство цемента), входящее в состав холдинга «Евроцементгрупп» и ЗАО «Пикалевская Сода» (производство поташа и кальцинированной соды), входящая в состав ЗАО «Метахим» на которых занято 3433 человека, что составляет 42% от общей численности занятых в экономике муниципального образования. 

Предприятия градообразующей сферы являются основными налогоплательщиками местного бюджета и обеспечивают основной объем собственных доходов городского поселения. 

Развитие экономического потенциала города зависит от возможностей обеспечения  электроэнергией со стороны  ТЭЦ-5, принадлежащей ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево».

В городе Пикалево действуют и другие предприятия:  ООО «Пенобетон», ОАО «Ленстройдеталь ЛО», ООО «Пирамида», ООО «ИнвестСтрой»,  ЗАО «Пикалевские колбасы», ООО «ЮСА» — производство металлопластиковых изделий и др.

Малый бизнес города Пикалево представлен 538 субъектами малого предпринимательства, из которых 112 – это малые предприятия и 426 - индивидуальные предприниматели. На малых предприятиях занято более 20% трудоспособного населения МО «Город Пикалево».

Почти треть малых предприятий составляют предприятия розничной торговли, и их количество ежегодно увеличивается. В настоящее время на территории города работает 123 магазина, из них 54 – продовольственных. 

Жилищный фонд города Пикалево составляет 798 домов, в том числе 236 многоквартирных домов и 556 частных домовладений. Уровень благоустройства жилищного фонда в городе высокий и характеризуется следующими данными: водопровод – 95 %; канализация – 94,7 %; отопление – 93,5 %; горячее водоснабжение – 94,4 %; ванны (душевые) – 92,1 %; газ (сетевой) – 94,1 %; напольные электроплиты – 0,9 %.

Транспортное сообщение: в 3 км к югу от города проходит автомобильная трасса   Санкт-Петербург - Вологда. Через город проходит железная дорога Санкт-Петербург – Пикалёво – Вологда.

3.7 Здравоохранение

На территории Пикалевского городского поселения расположена МУЗ «Пикалевская городская больница», в структуру которой входят: стационар на 204 койки, - поликлиника на 1000 посещений в смену - отделение скорой медицинской  помощи на 2 поста.

На территории города Пикалево также функционирует профилакторий, принадлежащий ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево».

Расчетное количество населения, обслуживаемого лечебно-профилактическими учреждениями МУЗ «Пикалевская городская больница» составляет  25370 человек.

3.8 Система дошкольного, общего, среднего профессионального и высшего образования

На территории города Пикалево функционируют 8 дошкольных образовательных учреждений (которые посещают 1017 детей) и 5 общеобразовательных учреждений (2192 учеников), имеются учреждения дополнительного образования и среднего специального образования, а также учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и  медико-социальной помощи.

Культурно-досуговую составляющую социальной сферы обеспечивают 5 учреждений культуры: дворец культуры, центральная библиотека, детская музыкальная и детская художественная школы, Пикалевский краеведческий музей. 

Ежегодно численность учащихся в возрасте от 6 до 15 лет, обучающихся в образовательных учреждениях культуры, превышает 320 человек.

4 Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности

4.1 Основание для расчета целевых показателей

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются в соответствии с требованиями:

· Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
· Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Перечень целевых показателей сформирован в соответствии с Приказом Министерства Регионального Развития Российской Федерации от 7 июня 2010 года № 273 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 июля 2010 года за № 17927) «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (см. Таблица 1) рассчитаны по исходным данным (см. Приложение 2).

Начиная с 2011 года значения целевых показателей рассчитываются по индикаторам, перечень которых приведен в «Приложение 3», стр. 73, полный набор значений которых с 2007 года должен быть сформирован к окончанию анализа результатов за 2010 год и далее заполняться по итогам каждого последующего отчетного года.

4.2 Значения целевых показателей

Таблица 1
	№ п.
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Значения целевых показателей по годам
	Примечание

	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	 

	А.1.
	Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	кг у.т./ тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Снижение  энергоемкости  на 40%  к 2020г. относительно уровня  2007г. согласно Указу Президента Российской Федерации от 04.06.2008. № 889 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 23, ст. 2672)

	А.2.
	Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО «Город Пикалево»
	%
	
	
	28,68
	33,49
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	А.3.
	Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО «Город Пикалево»
	%
	
	
	17,65
	19,21
	80
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	А.4.
	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО «Город Пикалево»
	%
	
	
	33,18
	33,98
	85
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	А.5.
	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО «Город Пикалево»
	%
	
	
	99,64
	99,64
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	А.6.
	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А.7.
	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов
	т у.т.
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Составляется прогноз по значению параметра до 2020г. Изменение (динамика) рассчитывается до 2020г.

	А.8.
	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО «Город Пикалево»
	%
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
	

	В.1.
	Экономия ЭЭ в натуральном выражении
	тыс. кВтЧч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г.

	В.2.
	Экономия ЭЭ  в стоимостном выражении
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах 2007 г.

	В.3.
	Экономия ТЭ в натуральном выражении
	тыс. Гкал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП и потребления ТЭ на уровне 2007 г.

	В.4.
	Экономия ТЭ  в стоимостном выражении
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах 2007 г.

	В.5.
	Экономия воды в натуральном выражении
	тыс. куб. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Прогноз экономии воды осуществляется при стабилизации МП и значения потребления воды на уровне 2007 г.

	В.6.
	Экономия воды в стоимостном выражении
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Прогноз экономии воды осуществляется в ценах 2007 г.

	В.7.
	Экономия природного газа в натуральном выражении
	тыс. куб. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Прогноз экономии газа осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г.

	В.8.
	Экономия природного газа  в стоимостном выражении
	руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Прогноз экономии газа осуществляется в ценах 2007 г.

	Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
	 

	С.1.
	Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее – БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 
	Гкал/кв. м
	
	
	0,565
	0,596
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	С.2.
	Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов 
	Гкал/кв. м
	
	
	0,015
	0,087
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	С.3
	Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.
	Гкал/кв. м
	
	
	
	0,032
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	До 2020г.

	С.4.
	Изменение удельного расхода ТЭ БУ  общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв.м.
	Гкал/кв. м
	
	
	
	0,072
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	До 2020г.

	С.6.
	Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	-
	
	
	
	11,976
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	С.7.
	Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.
	куб. м/чел.
	
	
	254
	416
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	С.8.
	Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.
	куб. м/чел.
	
	
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	С.9.
	Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.
	куб. м/чел.
	
	
	
	160
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	До 2020г.

	С.10.
	Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.
	куб. м/чел.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	До 2020г.

	С.11.
	Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	-
	
	
	
	-2,22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	С.12.
	Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.
	кВтЧч/чел
	
	
	8330
	10960
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	С.13.
	Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.
	кВтЧч/чел
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	С.14.
	Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.
	кВтЧч/чел
	
	
	
	2630
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	До 2020г.

	С.15.
	Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.
	кВтЧч/чел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	До 2020г.

	С.16.
	Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	С.17.
	Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО «Город Пикалево»
	%
	
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	С.18.
	Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО «Город Пикалево»
	%
	
	
	97,48
	98,5
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	
	

	С.19.
	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО «Город Пикалево»
	%
	
	
	93,42
	95,40
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	С.20.
	Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО «Город Пикалево»
	-
	
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	С.21.
	Доля расходов бюджета МО «Город Пикалево» на обеспечение энергетическими ресурсами БУ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	С.21.1.
	для фактических условий
	%
	
	
	1,05
	9,69
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	С.21.1.
	для сопоставимых условий
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	С.22.
	Динамика расходов бюджета МО «Город Пикалево» на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	С.22.1.
	для фактических условий
	тыс. руб.
	
	
	
	3574,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	До 2020г.

	С.22.2.
	для сопоставимых условий
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	До 2020г.

	С.23.
	Доля расходов бюджета МО «Город Пикалево» на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	С.24.
	Динамика расходов бюджета МО «Город Пикалево» на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	До 2020г.

	С.25.
	Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО «Город Пикалево», в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	С.26.
	Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	С.27.
	Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	С.28.
	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для  муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	С.29.
	Удельные расходы бюджета МО «Город Пикалево» на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.
	тыс. руб./ чел.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
	 

	D.1.
	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО «Город Пикалево»
	%
	
	
	98,82
	98,82
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.2.
	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО «Город Пикалево»
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.3.
	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО «Город Пикалево»
	%
	
	
	99,32
	99,32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.4.
	Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО «Город Пикалево» (за исключением многоквартирных домов)
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.5.
	Доля объемов ТЭ, потребляемой в  многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО «Город Пикалево»
	%
	
	
	3,62
	9,46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.6.
	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО «Город Пикалево»
	%
	
	
	4,56
	5,47
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.7.
	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО «Город Пикалево»
	%
	
	
	6,72
	7,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.8.
	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО «Город Пикалево»
	%
	
	
	7,55
	8,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.9.
	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО «Город Пикалево»
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.10.
	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО «Город Пикалево»
	%
	
	
	4,58
	4,58
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.11.
	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее – ЭО)
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.12.
	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.13.
	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	Гкал/кв. м
	
	
	0,01
	0,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.14.
	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	Гкал/кв. м
	
	
	0,22
	0,22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.15.
	Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.15.1
	для фактических условий
	Гкал/кв. м
	
	
	
	0,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.15.2.
	для сопоставимых условий
	Гкал/кв. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.16.
	Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.16.1.
	для фактических условий
	Гкал/кв. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.16.2.
	для сопоставимых условий
	Гкал/кв. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.17.
	Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.17.1.
	для фактических условий
	-
	
	
	
	-16,86
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.17.2.
	для сопоставимых условий
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.18.
	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	куб. м/кв. м
	
	
	0,15
	0,17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.19.
	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
	куб. м/кв. м
	
	
	1,99
	1,99
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.20.
	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.20.1.
	для фактических условий
	куб. м/кв. м
	
	
	
	0,020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.20.2.
	для сопоставимых условий
	куб. м/кв. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.21.
	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.21.1.
	для фактических условий
	куб. м/кв. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.21.2.
	для сопоставимых условий
	куб. м/кв. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.22.
	Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.22.1.
	для фактических условий
	-
	
	
	
	-1,34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.22.2.
	для сопоставимых условий
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.23.
	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
	кВтЧч/кв. м
	
	
	0,38
	0,38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.24.
	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
	кВтЧч/кв. м
	
	
	0,14
	0,14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.25.
	Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий);
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.25.1.
	для фактических условий
	кВтЧч/кв. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.25.2.
	для сопоставимых условий
	кВтЧч/кв. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.26.
	Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.26.1.
	для фактических условий
	кВтЧч/кв. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.26.2.
	для сопоставимых условий
	кВтЧч/кв. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.27.
	Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических  и сопоставимых условий)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.27.1.
	для фактических условий
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.27.2.
	для сопоставимых условий
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.28.
	Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	куб. м/кв. м
	
	
	0,25
	0,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.29.
	Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	куб. м/кв. м
	
	
	5,16
	5,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.30.
	Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади )
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.30.1.
	для фактических условий
	куб. м/кв. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.30.2.
	для сопоставимых условий
	куб. м/кв. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.31.
	Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий);
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.31.1.
	для фактических условий
	куб. м/кв. м
	
	
	
	-0,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.31.2.
	для сопоставимых условий
	куб. м/кв. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.32.
	Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.32.1.
	для фактических условий
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.32.2.
	для сопоставимых условий
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
	

	Е.1.
	Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями
	кг у.т./кВтЧч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Составляется прогноз по значению параметра до 2020г. 

	Е.2.
	Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ
	кг у.т./Гкал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Изменение (динамика) рассчитывается до 2020г.

	Е.3.
	Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям
	кВтЧч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Е.4.
	Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче
	Гкал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Е.5.
	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче
	куб. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Е.6.
	Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды
	кВтЧч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Группа F Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
	

	F.1.
	Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО «Город Пикалево»;
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Динамика рассчитывается до 2020г.

	F.2.
	Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО «Город Пикалево», в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание: знак « — » означает отсутствие значения целевого показателя.

5 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

5.1 Основание для разработки перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности сформирован в соответствии с:

· Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";
· Распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 1830‑р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

· Приказом Министерства экономического развития российской федерации от 17 Февраля 2010 года № 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
Перечень планируемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности — Таблица 2.
5.2 Организационные мероприятия

Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, реализуемые и контролируемые органами государственной власти МО «Город Пикалёво»:
· назначение лица, ответственного за информационное и аналитическое обеспечение выполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в МО «Город Пикалёво»;
· мероприятия по осуществлению контроля органами власти МО «Город Пикалево» за выполнением Программы;
· разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

· информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере;

· ежегодное составление, оформление и анализ топливно-энергетических балансов, а также единых методологических основ формирования текущих, ретроспективных и перспективных топливно-энергетических балансов и основных индикаторов, демонстрирующих эффективность использования топливно-энергетических ресурсов;
· мероприятия по осуществлению контроля органами власти МО «Город Пикалёво» за составлением, оформлением и анализом топливно-энергетических балансов;

· мероприятия по осуществлению контроля органами власти МО «Город Пикалёво» по учету в инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
.

Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере МО «Город Пикалёво»:
· проведение энергетических обследований зданий бюджетного сектора, сбор и анализ информации об энергопотреблении бюджетного сектора, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению;

· содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации;

· создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов.

Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда МО «Город Пикалёво»:
· назначение лица, ответственного за информационное и аналитическое обеспечение выполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности жилищного фонда МО «Город Пикалёво»;

· мероприятия по осуществлению контроля за выполнением Программы;

· мероприятия по осуществлению контроля за соответствием жилых домов в процессе их эксплуатации установленным законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

· проведение энергетических обследований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов 
;

· разработка и проведение мероприятий, обеспечивающих распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.), пропаганду реализации мер, направленных на энергосбережение (создание и ведение агитационных стендов, пропаганда через средства массовой информации);

· размещение на фасадах жилых домов указателей классов энергетической эффективности.

Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры МО «Город Пикалёво»:
· назначение лица, ответственного за информационное и аналитическое обеспечение выполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры МО «Город Пикалёво»;

· проведение энергетического аудита объектов коммунальной инфраструктуры;

· анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности;

· оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях;

· организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности.

5.3 Технические мероприятия

· повышение энергетической эффективности систем освещения в бюджетных зданиях по МО «Город Пикалёво»;
· установка приборов учёта расхода воды.
5.4 Заключительные положения
Для качественного предоставления услуг потребителям в соответствии с требованиями Приказа Министерства экономического развития российской федерации от 17 февраля 2010 года № 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" необходимо постоянно контролировать ведение следующих организационных мероприятий:

· анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения;

· оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях;

· содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации.

6 Оценка эффективности программы

6.1 Оценка эффективности мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Проведение энергетического обследования зданий, строений, сооружений бюджетного сектора МО «Город Пикалёво» 
:

Затраты на проведение энергетического обследования зданий условно принимались с учетом возможной необходимости проведения инструментального обследования.

Перечень бюджетных учреждений МО «Город Пикалево»:

	Полное наименование
	Сокращенное наименование
	Кол-во зданий, шт.
	Занимаемая площадь, м2
	Ориентировоч-ные затраты, тыс. руб. 

	Планируе-мый год

	Администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района
	Администрация
	1
	1333,5
	250
	2011

	Муниципальное учреждение «Пикалевская центральная библиотека»
	МУ ПЦБ
	2 пом.
	458,2

381,2
	
	2012 (аренда)

	Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры г. Пикалево»
	МУК ДК
	1
	2232,2
	150
	2011

	Муниципальное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Пикалево»
	МУ ФОК г. Пикалево
	4
	4114

400

230

301
	250
100
	2011

2012

	ВСЕГО
	
	
	9450,1
	750
	


Из результатов многочисленных обследований, проведенных в Российской Федерации, следует, что энергетическая эффективность энергетического обследования составляет 5–15% от потребляемых энергоресурсов.

Таким образом, по результатам реализации мероприятий по энергетическому обследованию ожидаемая ежегодная экономия в среднем может составить в год (исходя из ожидаемой экономии от 3 % по результатам обследования):

· по электроэнергии — 71,03 тыс. кВт(час или с учетом среднего тарифа 4,38 руб./кВт(час (для расчёта принимались данные по тарифу на август 2010г. с учётом НДС и коэффициента инфляции 1,15) в стоимостном выражении 311,22 тыс. руб./год;

· по тепловой энергии — 0,15 тыс. Гкал/год или с учетом среднего тарифа 704,58 руб./Гкал в стоимостном выражении 103,36 тыс. руб./год.

· по воде — 2,69 тыс. м3/год или с учетом среднего тарифа 9,86 руб./м3 в стоимостном выражении 26,57 тыс. руб./год.

В итоге ожидаемая ежегодная экономия в стоимостном выражении составит в среднем 441,16 тыс. руб./год 
.

Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия пропорционально динамике затрат нарастающим итогом относительно базового года:
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Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий бюджетного сектора.

В настоящее время в системах освещения используются следующие лампы накаливания:
	Замена ламп накаливания:
	Ед изм.
	Кол.
	Примечание

	Администрация
	шт.
	117
	150 Вт - 2 шт.
75 Вт - 27 шт.
100 Вт - 88 шт.

	МУ ПЦБ
	шт.
	360
	75 Вт

	МУК ДК
	шт.
	130
	75 Вт – 60 шт.
100 Вт – 60 шт.
150 Вт – 10 шт.

	МУ ФОК
	шт.
	475
	400 Вт – 75 шт.
250 Вт – 29 шт.
150 Вт – 52 шт.
100 Вт – 248 шт.
60 Вт – 71 шт.

	ВСЕГО:
	шт.
	1082
	


Время работы ламп: 21 рабочие сутки в месяц по 8 часов в сутки или 2016 часов в год.
Тариф на электроэнергию составляет 4,38 руб./кВт(час.

Суммарная величина энергопотребления в год будет равна:

Q1 = 196025,8 кВт(ч/год.

Таким образом, расходы на электроэнергию по данным лампам освещения составят за год:

S1 = 4,38 ( 196025,8/ 1000 = 858,9 тыс. руб.

При замене ламп накаливания на энергосберегающие лампы (принимая соотношение потребляемой мощности 1 к 5):

Величина энергопотребления:

Q2 = 39205,15 кВт(ч/год.

Расходы на электроэнергию:

S2 = 39205,15 ( 4,38 = 171,8 тыс. руб.

Таким образом, обеспечивается ежегодная экономия в натуральном выражении 156,82 тыс. кВт(ч.

Ежегодная экономия в стоимостном выражении определяется по формуле:
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где:

Э — ежегодная экономия от реализации мероприятия, руб./год;

S1 — расходы на оплату ЭЭ при использовании ламп накаливания, руб./год;

S2 — расходы на оплату ЭЭ при использовании энергосберегающих ламп, руб./год;
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 — средние ежегодные затраты на замену, ремонт и т.п. (включая стоимость расходных материалов, заработную плату работников и т.д.) при эксплуатации ламп накаливания за период реализации программы;
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З

 — средние ежегодные затраты на замену, ремонт и т.п. (включая стоимость расходных материалов, заработную плату работников и т.д.) при эксплуатации энергосберегающих ламп за период реализации программы.

Примем, что стоимость работ по замене одной лампы (примем среднюю заработную плату электромонтера 15000 руб., число рабочих дней в месяц - 21 день, по 8 часов) при времени на замену одной лампы порядка 0,25 часа, Sзп = 15000 : 21 : 8 ( 0, 25 = 22,3 руб.

Среднегодовое число ламп, требующее замены составляет:

	мощность лампы, Вт
	количество, шт.
	срок
 службы, ч
	время работы, ч
	годовое количество ламп, требующее замены, шт.

	60
	71
	1000
	2016
	143,136

	75
	87
	1000
	2016
	175,392

	100
	396
	1000
	2016
	798,336

	150
	64
	1000
	2016
	129,024

	250
	29
	1000
	2016
	58,464

	400
	75
	1000
	2016
	151,2

	Итого:
	722
	1000
	
	1455,552


Итого, в год требуется заменить 1455,552 ламп.
Стоимость замены ламп составит:
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 = 1455,552( (22,3+25)= 68,848 тыс. руб.

Среднегодовое число энергосберегающих ламп, требующее замены из расчета срока службы 10000 часов (для среднего ценового диапазона стоимостью 150 руб./шт.) составляет:

NЛН = 145,55 шт./год;
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 = 145,55 ( (22,3 + 150) = 25,08 тыс. руб.

Таким образом, ежегодная экономия от реализации мероприятия в стоимостном выражении составит:
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 = 730,88 тыс. руб. (после реализации мероприятия).
Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия пропорционально динамике затрат нарастающим итогом относительно базового года:
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Затраты Экономический эффект


Установка приборов учета воды в бюджетных учреждениях.
Закон № 261‑ФЗ предписывает вести учет потребления энергетических ресурсов с использованием приборов учета.

По оценкам специалистов, экономический эффект от установки приборов учета воды достигает 5 % в год от потребляемого ресурса.

Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия пропорционально динамике затрат нарастающим итогом относительно базового года.
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Затраты Экономический эффект


Повышение энергетической эффективности систем освещения в подъездах жилых домов (жилищный фонд).

В настоящее время в системах освещения подъездах жилых домов используются лампы накаливания мощностью по 40 Вт в количестве 4080 шт.

Время работы ламп: в среднем около 2000 часов в год.

Тариф на электроэнергию составляет 4,38 руб./кВт(час.

Суммарная величина энергопотребления в год будет равна:

Q1 = 4080 ( 0,04 (2000 = 326400 кВт(ч/год.

Таким образом, расходы на электроэнергию по данным лампам освещения составят за год:

S1 = 1429,6 тыс. руб.

При замене ламп накаливания на энергосберегающие лампы мощностью 11 Вт:

Величина энергопотребления:

Q2 = 4080 ( 0,011 (2000 = 89760 кВт(ч/год.

Расходы на электроэнергию:

S2 = 393,15 тыс. руб.

Таким образом, обеспечивается ежегодная экономия в натуральном выражении 236,640 тыс. кВт(ч, или в стоимостном выражении – 1036,84 тыс. руб.
Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия пропорционально динамике затрат нарастающим итогом относительно базового года без учета сокращения расходов на проведение ремонта и замену ламп:
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Затраты Экономический эффект


Установка коллективных (общедомовых) приборов учета расхода энергетических ресурсов в жилищном фонде.

Закон № 261‑ФЗ обязывает вести учет расхода энергетических ресурсов с помощью приборов учета. Данное мероприятие способствует повышению ответственности и культуры использования энергетических ресурсов и, как следствие, к снижению их расхода, а также к привлечению финансирования и, в результате, внедрению энергосберегающих технологий.

На текущий момент потребление энергетических ресурсов объектами жилого фонта, на которых планируется проведение мероприятия, составляет:

· электроэнергия - 1299,422 тыс. кВт(ч;

· тепловая энергия - 89,7 тыс. Гкал;

· ГВС - 777,83 тыс. м3;

· ХВС - 1212,73 тыс. м3.

По оценкам специалистов, экономический эффект от установки коллективных (общедомовых) приборов (узлов) учета потребления энергетических ресурсов достигает 5-10 % в год от потребляемого ресурса.

Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия пропорционально динамике затрат нарастающим итогом относительно базового года.
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Затраты Экономический эффект


Утепление мест общего пользования в многоквартирных домах: установка двойных окон в подъездах жилых домов.
Основным направлением в обеспечении условий энергосбережения при эксплуатации любого здания является повышение теплоизоляционных характеристик ограждающих конструкций, в том числе снижение потерь тепловой энергии через оконное остекление.

Установка двойных окон позволит в значительной степени снизить потери тепловой энергии (по данным Портал-энерго 2009 г.) при установке стеклопакетов потери тепловой энергии снижаются на 10-20%.

Принимая значение 15 % от потребления на отопление мест общего пользования в модернизируемых зданиях жилого фонда (общее потребление тепла в этих зданиях составляет 81,7 тыс. Гкал/год), получим ожидаемую экономию по энергоресурсам за годы реализации программы:

	ЭР
	Ед. изм.
	2010г.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	Всего

	ТЭ
	тыс. Гкал
	0,222
	0,831
	1,440
	2,050
	2,659
	3,268
	10,470

	ТЭ
	тыс. руб.
	156,41
	585,64
	1014,87
	1444,10
	1873,34
	2302,57
	7376,93


Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия пропорционально динамике затрат нарастающим итогом относительно базового года.
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Затраты Экономический эффект


Утепление мест общего пользования в многоквартирных домах: установка металлических входных дверей с доводчиками.

Основным направлением в обеспечении условий энергосбережения при эксплуатации любого здания является повышение теплоизоляционных характеристик ограждающих конструкций, в том числе снижение потерь тепловой энергии через неплотности дверных проемов.

Благодаря дверным доводчикам при использовании современных дверей, происходит значительная экономия тепла, так как, во-первых, доводчик никогда «не забудет» закрыть за собой дверь, а во-вторых, закроет ее до самого конца.

Принимая значение 20 % от потребления на отопление мест общего пользования в модернизируемых зданиях жилого фонда (общее потребление тепла в этих зданиях составляет 7,4 тыс. Гкал/год), получим ожидаемую экономию по энергоресурсам за годы реализации программы:

	ЭР
	Ед. изм.
	2010г.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	Всего

	ТЭ
	тыс. Гкал
	0,212
	0,465
	0,719
	0,973
	1,226
	1,480
	5,075

	ТЭ
	тыс. руб.
	149,08
	327,82
	506,56
	685,30
	864,04
	1042,78
	3575,57


Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия пропорционально динамике затрат нарастающим итогом относительно базового года.
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Затраты Экономический эффект


Замена трубопроводов отопления и горячего водоснабжения с использованием энергосберегающих технологий.

Кроме механического износа материала трубопроводов, коммунальные предприятия сталкиваются с еще одной острой проблемой - образованием накипи и отложений внутри системы. По мнению специалистов, отложения толщиной всего 1 мм снижают теплоотдачу на 15%. По мере нарастания слоя накипи изменяются все параметры работы системы - ее эффективность уменьшается. Накипь создает большое термическое сопротивление тепловому потоку, что ведет к уменьшению теплоотдачи и снижению пропускной способности труб. Температура в помещении падает, для ее повышения приходится увеличивать параметры теплоносителя.

Ранее основной акцент в строительстве трубопроводов делался на применение металлических труб, которые характеризуются малым сроком службы (6 – 10 лет) и низкой санитарно-гигиенической надежностью.

Сегодня наиболее распространены трубы, изготовленные из пластмасс, композиционных материалов (стеклопластики) и модифицированного чугуна. Основополагающие нормативные документы федерального уровня для проектирования трубопроводных систем инженерного оборудования зданий и сооружений являются: СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»; СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

Механическая прочность и, особенно химическая стойкость изделий из композиционных материалов превосходит металлические аналоги.

Принимая значение 15 % от потребления тепловой энергии в модернизируемых зданиях жилого фонда (общее потребление тепла в этих зданиях составляет 81,7 тыс. Гкал/год) без учета снижения прямых потерь теплоносителя, получим ожидаемую экономию по энергоресурсам за годы реализации программы:

	ЭР
	Ед. изм.
	2010г.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	Всего

	ТЭ
	тыс. Гкал
	
	2,451
	4,902
	7,353
	9,804
	12,255
	36,765

	ТЭ
	тыс. руб.
	
	1726,93
	3453,85
	5180,78
	6907,70
	8634,63
	25903,88


Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия пропорционально динамике затрат нарастающим итогом относительно базового года.
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Затраты Экономический эффект


Замена труб водоснабжения с использованием труб и их аналогов, увеличивающих срок и надежность эксплуатации (материал труб - полиэтиленовые ПЭ, ПВХ).

Ранее основной акцент в строительстве трубопроводов делался на применение металлических труб, которые характеризуются малым сроком службы (6 – 10 лет) и низкой санитарно-гигиенической надежностью.

Современные трубы (полиэтиленовые ПЭ, ПВХ), используемые в системах внутридомового водоснабжения, имеют ряд неоспоримых преимуществ:

· удобство монтажа и замены (без применения сварки);

· химическая стойкость к используемой среде;

· значительный срок службы;

· сокращение расходов на ремонты при уменьшении количества аварийных ситуаций и упрощения их ликвидации;

· и т.п.

что приводит к стабилизации параметров в системе водоснабжения, повышению надежности снабжения потребителей, сокращению количества аварийных ситуаций и снижению потерь воды, 

	ЭР
	Ед. изм.
	2010г.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	Всего

	Вода
	тыс. м3
	
	36,38
	72,76
	109,15
	145,53
	181,91
	545,73

	Вода
	тыс. руб.
	
	689,07
	1378,15
	2067,22
	2756,29
	3445,37
	10336,10


Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия пропорционально динамике затрат нарастающим итогом относительно базового года.


[image: image16.emf]4 020,00

8 040,00

16 080,00

20 100,00

689,07

2067,22

4134,44

6890,73

10336,1

12 060,00

-

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

год

тыс. руб.

Затраты Экономический эффект


Проведение работ по утеплению фасадов зданий с использованием энергосберегающих технологий.

Планируется провести утепление фасадов зданий в 15 пятиэтажных и 4 девятиэтажных домах (около 50 тыс. кв.м).

На отопление подлежащих утеплению жилых домов расходуется 14,6 тыс. Гкал/год.
По статистическим данным снижение теплопотерь может достигать 50 % при использовании современных теплоизолирующих материалов (стоимость работ по утеплению 1 м2 варьируется от 0,7 до 1,5 тыс. руб.).
Получим ожидаемую экономию по энергоресурсам за годы реализации программы:

	ЭР
	Ед. изм.
	2010г.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	Всего

	ТЭ
	тыс. Гкал
	0,071
	1,517
	2,962
	4,408
	5,854
	7,300
	22,112

	ТЭ
	тыс. руб.
	49,83
	1068,55
	2087,27
	3105,99
	4124,71
	5143,43
	15579,79


Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия пропорционально динамике затрат нарастающим итогом относительно базового года.
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Затраты Экономический эффект


Дополнительный эффект дает увеличение срока службы и уменьшение расходов на сезонные и плановые ремонты фасадов зданий.
Установка балансировочных клапанов на 114 домов.

Установка балансировочных клапанов совместно с восстановлением/внедрением циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков должна гарантировать повышение качества предоставления услуг по теплоснабжению населения, снижение аварийных ситуаций, исключение гидроударов, снижение расхода теплоносителя и, как следствие, снижение расхода тепловой энергии в среднем на 25 %.

На отопление подлежащих утеплению жилых домов расходуется 69,9 тыс. Гкал/год.

Ожидаемая экономия по энергоресурсам за годы реализации программы:

	ЭР
	Ед. изм.
	2010г.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	Всего

	ТЭ
	тыс. Гкал
	0,155
	3,619
	7,083
	10,547
	14,011
	17,475
	52,889

	ТЭ
	тыс. руб.
	109,08
	2549,77
	4990,46
	7431,15
	9871,84
	12312,54
	37264,85


Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия пропорционально динамике затрат нарастающим итогом относительно базового года.
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Затраты Экономический эффект


Мероприятия по тепловой изоляции трубопроводов и повышению энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения с использованием оцинкованных трубопроводов в ППУ изоляции.

Планируется поэтапная реконструкция тепловой изоляции трубопроводов и оборудования тепловых пунктов и разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения с использованием оцинкованных трубопроводов в ППУ изоляции.
Эффективность от реализации мероприятия может привести к сокращению потерь тепловой энергии от 5 %, что при планируемых на 2010г. потерях составит от 1,692 тыс. Гкал/год завершения реконструкции:
Ожидаемая экономия по энергоресурсам за годы реализации программы:

	ЭР
	Ед. изм.
	2010г.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	Всего

	ТЭ
	тыс. Гкал
	0,115
	0,430
	0,746
	1,061
	1,376
	1,692
	5,419

	ТЭ
	тыс. руб.
	80,81
	303,05
	525,29
	747,53
	969,77
	1192,01
	3818,47
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Замена электропроводки в жилых домах 
.

Необходимость проведения мероприятия вызвана большим износом электропроводки и требованиями качественного предоставления услуг.

Эффективность мероприятия, как и уточнение затрат, должны быть рассчитаны после разработки и утверждения проекта с учетом результатов энергетических обследований зданий жилого фонда.

По существующим статистическим данным окупаемость таких мероприятий ожидается в основном за счет снижения аварийности, уменьшения расходов на проведение текущих и плановых ремонтов, снижения пожароопасности и т.п. Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия пропорционально динамике затрат нарастающим итогом относительно базового года:
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6.2 Оценка эффективности программы

Реализация мероприятий, планируемых в рамках настоящей программы, позволит обеспечить экономию энергетических ресурсов с учетом социального экономического эффекта (предотвращение потери прибыли от нарушения поставки услуг потребителям), гарантирования требуемого качества поставляемых услуг:

	ЭР
	Ед. изм.
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Всего

	ЭЭ
	тыс. кВтЧч
	201,36
	534,88
	1466,78
	1694,68
	1855,33
	2025,41
	7778,44

	ТЭ
	тыс. Гкал
	2,31
	19,88
	34,76
	46,45
	57,15
	67,84
	228,39

	Вода
	тыс. куб.м
	5,590
	106,531
	264,870
	407,769
	507,912
	567,698
	1860,369

	Эк. эффект
	тыс. руб.
	2331,44
	16882,49
	31278,77
	42909,94
	52397,31
	61573,52
	207373,46


Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам в сравнении с произведенными затратами нарастающим итогом относительно базового года:
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Прогнозируемая динамика экономии электрической энергии по годам выполнения программы за 2010-2015 г.г.:
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Прогнозируемая динамика экономии тепловой энергии по годам выполнения программы за 2010-2015 г.г.:
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Прогнозируемая динамика воды по годам выполнения программы за 2010-2015 г.г.:
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После проведения энергетических обследований с составлением энергетических паспортов, должны быть разработаны мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, с расчетом экономии энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении на годы их реализации.
Реализацию этих мероприятий рекомендуется выполнять путем разработки и утверждения долгосрочных целевых и инвестиционных программ.

7 Контроль за выполнением Программы

Контроль за выполнением программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Екатериной Анатольевной Соловьевой.
По результатам реализации мероприятий (Приложение 1, стр. 49) ежегодно анализируются и корректируются значения целевых показателей (Таблица 1, стр. 16) путем утверждения дополнений к настоящей программе.

По результатам проведения энергетических обследований с оформлением энергетических паспортов и разработкой конкретных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности данные по целевым показателям и эффективности планируемых мероприятий подлежат корректировке путем утверждения дополнений к настоящей программе.

Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации программы значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации программы.
В соответствии с п. 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" необходимо проводить корректировку планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности программы на следующий за отчетным год с учетом фактически достигнутых результатов реализации программы и изменения социально-экономической ситуации.

Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Приложение 1 Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района Ленинградской области
Планируемые мероприятия

Таблица 2
	№ п/п
	Наименование мероприятия по энергосбережению
	Затраты, тыс. руб.
	Источник финансиро-вания
	Исполни-тели
	Экономия ТЭР,
	Примечание

	
	
	
	
	
	натуральная величина / тыс. руб.
	

	
	
	всего
	в том числе по годам
	
	
	всего (за период реализации программы)
	в том числе по годам
	

	
	
	
	2010г.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	
	
	
	2010г.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1
	Организационные мероприятия

	1.1
	Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, реализуемые и контролируемые органами государственной власти МО «город Пикалёво» (см. п. 5.2.1)

	1.2
	Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности бюджетного сектора МО «город Пикалево» (см. п. 5.2.2)

	
	Проведение энергетических обследований зданий и сооружений бюджетного сектора всего,
в том числе по объектам:

- Администрация

- МУ ПЦБ

- МУК ДК

- МУ ФОК г. Пикалево
	750

250

150

350
	
	650

250

150

250
	100

100
	
	
	
	Местный бюджет
	Энергоауди-торская организация
	345,68
	
	61,56
	71,03
	71,03
	71,03
	71,03
	После реализации сформирован-ных после проведения энергетичес-кого обследования мероприятий

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. кВтґч
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,71
	
	0,13
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. Гкал
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,12
	
	2,34
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. м3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2146,96
	
	382,34
	441,16
	441,16
	441,16
	441,16
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда МО «город Пикалево» (см. п. 5.2.3)

	1.4
	Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры МО «город Пикалево» (см. п. 5.2.4)

	2
	Технические мероприятия в бюджетной сфере МО «город Пикалево»

	2.1
	Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, сооружений бюджетного сектора
	140,4
	
	
	78,50
	17,70
	14,30
	29,90
	Местный бюджет
	
	475,38
	
	
	87,68
	107,45
	123,42
	156,82
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. кВтґч
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2215,54
	
	
	408,65
	500,79
	575,23
	730,88
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Оснащение зданий, строений, сооружений бюджетного сектора МО «город Пикалево» приборами учета воды
	35,0
	
	
	35,0
	
	
	
	Местный бюджет
	Специализированная организация
	12,29
	
	
	3,07
	3,07
	3,07
	3,07
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. м3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	121,22
	
	
	30,30
	30,30
	30,30
	30,30
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Технические мероприятия в жилищном фонде и коммунальной инфраструктуре МО «город Пикалево»

	3.1
	Повышение энергетической эффективности систем освещения в подъездах жилых домов
	293,0
	127
	127,8
	8,2
	9
	10
	11
	Бюджетные и привлечен-ные средства
	
	1204,84
	102,57
	205,79
	212,41
	219,68
	227,76
	236,64
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. кВтґч
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5279,03
	449,41
	901,66
	930,68
	962,53
	997,91
	1036,84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета расхода энергетических ресурсов
	71870,5
	870,5
	11870
	12920
	14040
	15270
	16900
	Бюджетные и привлечен-ные средства
	
	186,06
	0,79
	11,52
	23,20
	35,89
	49,69
	64,97
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. кВтґч
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,844
	0,054
	0,795
	1,601
	2,477
	3,430
	4,485
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. Гкал
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	285,01
	1,21
	17,64
	35,54
	54,98
	76,12
	99,53
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. м3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12674,75
	53,61
	784,61
	1580,27
	2444,91
	3385,29
	4426,06
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Утепление мест общего пользования в многоквартирных домах: установка двойных окон в подъездах жилых домов
	10997,0
	747,0
	2050,0
	2050,0
	2050,0
	2050,0
	2050,0
	Бюджетные и привлечен-ные средства
	
	10,470
	0,222
	0,831
	1,440
	2,050
	2,659
	3,268
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. Гкал
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7376,93
	156,41
	585,64
	1014,87
	1444,10
	1873,34
	2302,57
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Утепление мест общего пользования в многоквартирных домах: установка металлических входных дверей с доводчиками
	4025,5
	575,5
	690,0
	690,0
	690,0
	690,0
	690,0
	Бюджетные и привлечен-ные средства
	
	5,075
	0,212
	0,465
	0,719
	0,973
	1,226
	1,480
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. Гкал
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3575,57
	149,08
	327,82
	506,56
	685,30
	864,04
	1042,78
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Замена трубопроводов отопления и горячего водоснабжения с использованием энергосберегающих технологий
	48170,0
	
	9634,0
	9634,0
	9634,0
	9634,0
	9634,0
	Бюджетные и привлечен-ные средства
	
	36,765
	
	2,451
	4,902
	7,353
	9,804
	12,255
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. Гкал
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25903,88
	
	1726,93
	3453,85
	5180,78
	6907,70
	8634,63
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	3.6
	Замена труб водоснабжения с использованием труб и их аналогов, увеличивающих срок и надежность эксплуатации (материал труб - полиэтиленовые ПЭ, ПВХ)
	20100,0
	
	4020,0
	4020,0
	4020,0
	4020,0
	4020,0
	Бюджетные и привлечен-ные средства
	
	545,73
	
	36,38
	72,76
	109,15
	145,53
	181,91
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. м3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10336,10
	
	689,07
	1378,15
	2067,22
	2756,29
	3445,37
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	3.7
	Проведение работ по утеплению фасадов зданий с использованием энергосберегающих технологий
	59312,6
	574,6
	11747,6
	11747,6
	11747,6
	11747,6
	11747,6
	Бюджетные и привлечен-ные средства
	
	22,112
	0,071
	1,517
	2,962
	4,408
	5,854
	7,300
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. Гкал
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15579,79
	49,83
	1068,55
	2087,27
	3105,99
	4124,71
	5143,43
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	3.8
	Установка балансировочных клапанов на 114 домов
	450,0
	
	90
	90
	90
	90
	90
	Бюджетные и привлечен-ные средства
	
	52,889
	0,155
	3,619
	7,083
	10,547
	14,011
	17,475
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. Гкал
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	37264,85
	109,08
	2549,77
	4990,46
	7431,15
	9871,84
	12312,54
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	3.8
	Восстановление/внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков
	8580,0
	80,0
	1700,0
	1700,0
	1700,0
	1700,0
	1700,0
	Бюджетные и привлечен-ные средства
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.9
	Мероприятия по тепловой изоляции трубопроводов и повышению энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения с использованием оцинкованных трубопроводов в ППУ изоляции
	2950,0
	200,0
	550,0
	550,0
	550,0
	550,0
	550,0
	Бюджетные и привлечен-ные средства
	
	5,419
	0,115
	0,430
	0,746
	1,061
	1,376
	1,692
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. Гкал
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3818,47
	80,81
	303,05
	525,29
	747,53
	969,77
	1192,01
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	3.10
	Замена электропроводки в жилых домах 
	50175
	25,0
	10030
	10030
	10030
	10030
	10030
	Бюджетные и привлечен-ные средства
	
	1689,39
	0,28
	112,79
	225,31
	337,82
	450,34
	562,85
	Необходимость мероприятии вызвана большим износом эл/проводки и требованиями качественного предоставления услуг

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. кВт(ч
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8902,82
	1,48
	594,41
	1187,34
	1780,27
	2373,20
	2966,13
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Мероприятия в рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МУП «Водоканал г. Пикалево»

	4.1
	Проведение энергетических обследований зданий, строений и сооружений МУП «Водоканал г. Пикалево»
	3200
	
	700
	800
	800
	900
	
	Местный бюджет
	
	19,27
	
	1,27
	4,50
	4,50
	4,50
	4,50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. кВт(ч
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,98
	
	0,262
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. Гкал
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	531,86
	
	34,94
	124,23
	124,23
	124,23
	124,23
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. м3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10902,89
	
	716,25
	2546,66
	2546,66
	2546,66
	2546,66
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Диагностика сетей ХПВ на предмет выявление утечек, разработка проекта уменьшения утечек и выполнение работ по их устранению
	5000
	
	
	
	3000
	2000
	
	Местный бюджет
	
	240,82
	
	
	
	55,57
	92,62
	92,62
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. м3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1794,13
	
	
	
	414,03
	690,05
	690,05
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Назначение лица, ответственного за информационное и аналитическое обеспечение выполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организации и контроль за ежегодным мониторингом выполнения Программы
	100
	20
	20
	20
	20
	20
	
	Средства предприятия
	
	137,57
	6,88
	13,76
	20,64
	27,51
	34,39
	34,39
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. кВт(ч
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	44,0
	2,20
	4,40
	6,60
	8,80
	11,00
	11,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. м3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	570,88
	28,54
	57,09
	85,63
	114,18
	142,72
	142,72
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Организация обучения персонала в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	125
	25
	50
	25
	25
	
	
	Средства предприятия
	
	4,25
	0,18
	0,55
	0,74
	0,92
	0,92
	0,92
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. кВт(ч
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,006
	0,0003
	0,0008
	0,0010
	0,0013
	0,0013
	0,0013
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. Гкал
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,67
	1,07
	3,22
	4,29
	5,36
	5,36
	5,36
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. м3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	603,6
	26,24
	78,73
	104,97
	131,22
	131,22
	131,22
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	4.5
	Разработка и проведение мероприятий в организации и среди населения по пропаганде энергосбережения
	190
	20
	50
	40
	40
	40
	
	Средства предприятия
	
	1,14
	0,03
	0,11
	0,17
	0,23
	0,30
	0,30
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. кВт(ч
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,10
	0,003
	0,010
	0,015
	0,020
	0,026
	0,026
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. Гкал
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	34,53
	0,95
	3,31
	5,20
	7,10
	8,99
	8,99
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. м3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	318,97
	8,74
	30,59
	48,06
	65,54
	83,02
	83,02
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	4.6
	Повышение энергетической эффективности систем освещения территории, зданий и сооружений
	35,6
	35,6
	
	
	
	
	
	Средства предприятия
	
	465,6
	77,60
	77,60
	77,60
	77,60
	77,60
	77,60
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. кВт(ч
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1815,0
	302,50
	302,50
	302,50
	302,50
	302,50
	302,50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	4.7
	Внедрение системы коммерческого учёта эл. энергии АСДС по ТП №55 и установка 2-х ставочных эл. счётчиков на 13 объектах с разработкой проекта
	2395,0
	
	395,0
	1200
	800
	
	
	Средства предприятия
	
	512,6
	
	22,07
	89,11
	133,81
	133,81
	133,81
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. кВт(ч
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1835,10
	
	79,00
	319,02
	479,02
	479,02
	479,02
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	4.8
	Внедрение технического учета электроэнергии на предприятии в 8 зданиях
	100
	100
	
	
	
	
	
	Средства предприятия
	
	18,0
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. кВт(ч
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	64,44
	10,74
	10,74
	10,74
	10,74
	10,74
	10,74
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	4.9
	Реконструкция электролизной установки
	9000
	
	
	1000
	7000
	1000
	
	Бюджетные и привлечен-ные средства
	
	90,35
	
	
	3,35
	26,77
	30,12
	30,12
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. кВт(ч
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2309,79
	
	
	85,55
	684,38
	769,93
	769,93
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	4.10
	Реконструкция водовода от скважины № 55 до узлового колодца
	2500
	
	
	2500
	
	
	
	Местный бюджет
	
	1547,63
	
	
	386,91
	386,91
	386,91
	386,91
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	4.11
	Резервное электроснабжение насосной станции 2‑го подъема водозабора
	5000
	
	
	600
	4300
	100
	
	Бюджетные и привлечен-ные средства
	
	89,75
	
	
	3,47
	28,37
	28,95
	28,95
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. м3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2446,71
	
	
	94,71
	773,48
	789,26
	789,26
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	4.12
	Ремонт павильонов скважин (утепление и восстановление монтажных люков)
	1020
	
	460,00
	300,00
	160,00
	100,00
	
	Бюджетные и привлечен-ные средства
	
	37,38
	
	4,11
	6,80
	8,23
	9,12
	9,12
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. м3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	365,27
	
	40,20
	66,41
	80,39
	89,13
	89,13
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Мероприятия в рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МУП «Тепловые сети города Пикалево»

	5.1
	Проведение энергетических обследований зданий, строений и сооружений МУП «Тепловые сети города Пикалево» с оформлением энергетического паспорта тепловых сетей
	500
	
	250
	100
	
	
	
	Местный бюджет
	
	14,39
	
	2,40
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. кВтґч
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,12
	
	1,35
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. Гкал
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4731,46
	
	788,58
	985,72
	985,72
	985,72
	985,72
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	150
	
	
	
	
	Средства предприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Назначение лица, ответственного за информационное и аналитическое обеспечение выполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организации и контроль за ежегодным мониторингом выполнения Программы
	40
	10
	10
	10
	10
	
	
	Средства предприятия
	
	0,70
	0,04
	0,08
	0,12
	0,16
	0,16
	0,16
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. кВт(ч
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,83
	0,05
	0,09
	0,14
	0,18
	0,18
	0,18
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. м3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	477,16
	26,51
	53,02
	79,53
	106,04
	106,04
	106,04
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	Организация обучения персонала в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	50
	25
	25
	
	
	
	
	Средства предприятия
	
	8,24
	0,75
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. кВт(ч
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,033
	0,003
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. Гкал
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,146
	0,013
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. м3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50,86
	4,62
	9,25
	9,25
	9,25
	9,25
	9,25
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	5.4
	Разработка и проведение мероприятий в организации и среди населения по пропаганде энергосбережения
	70
	10
	20
	20
	20
	
	
	Средства предприятия
	
	2,57
	0,09
	0,26
	0,43
	0,60
	0,60
	0,60
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. кВт(ч
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,91
	0,10
	0,29
	0,48
	0,68
	0,68
	0,68
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. Гкал
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1678,93
	55,96
	167,89
	279,82
	391,75
	391,75
	391,75
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	5.5
	Повышение энергетической эффективности систем освещения территории, зданий и сооружений
	4,5
	
	4,5
	
	
	
	
	Средства предприятия
	
	39,42
	
	7,88
	7,88
	7,88
	7,88
	7,88
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. кВт(ч
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	155,92
	
	31,18
	31,18
	31,18
	31,18
	31,18
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	5.6
	Модернизация трубопроводов тепловых сетей с использованием высокоэнерго-эффективной теплоизоляции
	14500
	3500
	3000
	5000
	
	
	
	Средства предприятия
	
	21,61
	1,282
	2,381
	4,212
	4,212
	4,212
	5,311
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. Гкал
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12632,27
	749,37
	1391,69
	2462,22
	2462,22
	2462,22
	3104,54
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бюджетные и привлечен-ные средств
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	3000
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.7
	Разработка проектной документации и реконструкция тепловых сетей 35-го квартала с использованием современной теплоизоляции
	10800
	
	
	
	3000
	
	
	Местный бюджет
	
	11,074
	
	0,216
	2,107
	2,917
	2,917
	2,917
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. Гкал
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6479,81
	
	126,44
	1232,75
	1706,88
	1706,88
	1706,88
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	800
	7000
	
	
	
	Средства предприятия и привлеч. средства
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.8
	Разработка проектной документации и реконструкция кольцевой линии между 2-й и 3-й линиями теплосети с использованием современной теплоизоляции
	6600
	
	
	
	
	3000
	
	Местный бюджет
	
	7,246
	
	0,242
	0,242
	1,449
	2,657
	2,657
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. Гкал
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4238,92
	
	141,30
	282,59
	1130,38
	2684,65
	4238,92
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	600
	
	3000
	
	
	Средства предприятия и привлеч. средства
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.9
	Реконструкция тепловых сетей от ТК‑1 (д. 8 по ул. Молодежная) до д. 22 по ул. Больничная
	20000
	
	
	3000
	
	
	
	Местный бюджет
	
	16,813
	
	2,947
	3,467
	3,467
	3,467
	3,467
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. Гкал
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9836,77
	
	1723,97
	2028,20
	2028,20
	2028,20
	2028,20
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	17000
	
	
	
	
	Средства предприятия и привлеч. средства
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.10
	Реконструкция тепловых сетей от ТК-44Б (д. 50 по ул. Школьная) до ТК-49Б (д.9 микрорайона 6)
	10000
	
	10000
	
	
	
	
	Бюджетные и привлечен-ные средства
	
	8,85
	
	1,770
	1,770
	1,770
	1,770
	1,770
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. Гкал
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5175,64
	
	1035,13
	1035,13
	1035,13
	1035,13
	1035,13
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Мероприятия в рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МУП «Пикалевская горсеть»

	6.1
	Проведение энергетических обследований зданий, строений и сооружений МУП «Пикалевская горсеть»
	380
	
	100
	100
	
	
	
	Местный бюджет
	
	29,14
	
	3,39
	6,44
	6,44
	6,44
	6,44
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. кВт(ч
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,081
	
	0,01
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. Гкал
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,036
	
	0,00
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	

	
	
	
	
	100
	80
	
	
	
	Средства предпр-я
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. м3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	157,31
	
	18,29
	34,75
	34,75
	34,75
	34,75
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Диагностика линий электропередач на предмет выявление утечек, разработка проекта уменьшения утечек и выполнение работ по их устранению
	80
	
	
	80
	
	
	
	Местный бюджет
	
	2472,24
	
	
	618,06
	618,06
	618,06
	618,06
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. кВт(ч
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	271,96
	
	
	67,99
	67,99
	67,99
	67,99
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Назначение лица, ответственного за информационное и аналитическое обеспечение выполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организации и контроль за ежегодным мониторингом выполнения Программы
	40
	10
	10
	10
	10
	
	
	Средства предприятия
	
	3,55
	0,20
	0,39
	0,59
	0,79
	0,79
	0,79
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. кВт(ч
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,041
	0,002
	0,005
	0,007
	0,009
	0,009
	0,009
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. Гкал
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,063
	0,004
	0,007
	0,011
	0,014
	0,014
	0,014
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. м3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	37,03
	2,06
	4,11
	6,17
	8,23
	8,23
	8,23
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	6.4
	Организация обучения персонала в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	50
	25
	
	25
	
	
	
	Средства предприятия
	
	10,75
	1,07
	1,07
	2,15
	2,15
	2,15
	2,15
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. кВт(ч
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,03
	0,003
	0,003
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. Гкал
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,133
	0,013
	0,013
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. м3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	57,92
	5,79
	5,79
	11,58
	11,58
	11,58
	11,58
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	6.5
	Повышение энергетической эффективности систем освещения территории, зданий и сооружений
	4
	4
	
	
	
	
	
	Средства предприятия
	
	47,31
	7,89
	7,89
	7,89
	7,89
	7,89
	7,89
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. кВт(ч
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	175,23
	29,21
	29,21
	29,21
	29,21
	29,21
	29,21
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	6.6
	Утепление зданий, строений, сооружений при проведении капитального ремонта. Восстановление тепловой изоляции в зданиях
	475
	165
	155
	155
	
	
	
	Средства предприятия
	
	0,199
	0,014
	0,027
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. Гкал
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	173,44
	12,00
	23,27
	34,54
	34,54
	34,54
	34,54
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	6.7
	Замена проводов линий ЛЭП 6 кВ
	1360
	
	50
	50
	50
	
	
	Средства предпр-я
	
	1155,88
	
	84,99
	203,98
	288,97
	288,97
	288,97
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	350
	510
	350
	
	
	Бюджетные и привлечен-ные средства
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.8
	Реконструкция кабельной трассы 6 кВ от ТП № 35 до РП1
	4500
	
	4500
	
	
	
	
	Бюджетные и привлечен-ные средства
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.9
	Модернизация ВЛ 0,4 кВ
	750
	125
	135
	150
	
	
	
	Средства предпр-я
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	125
	115
	100
	
	
	
	Бюджетные и привлечен-ные средства
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.10
	Автоматизация учета потребления тепловой энергии в зданиях (установка счетчиков)
	130
	130
	
	
	
	
	
	Средства предприятия
	
	0,18
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. Гкал
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	103,64
	17,27
	17,27
	17,27
	17,27
	17,27
	17,27
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	6.11
	Автоматизация учета потребления воды в зданиях (установка счетчиков)
	45
	45
	
	
	
	
	
	Средства предприятия
	
	0,81
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. м3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,01
	2,17
	2,17
	2,17
	2,17
	2,17
	2,17
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	тыс. руб.
	376928,7
	7609,8
	92208,9
	76528,3
	77163,3
	62965,9
	60452,5
	
	
	207373,46
	2331,44
	16882,49
	31278,77
	42909,94
	52397,31
	61573,52
	

	
	тыс. кВтЧчас
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7778,44
	201,36
	534,88
	1 466,78
	1 694,68
	1 855,33
	2 025,41
	

	
	тыс. Гкал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	228,39
	2,31
	19,88
	34,76
	46,45
	57,15
	67,84
	

	
	тыс. куб. м (вода)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1860,369
	5,590
	106,531
	264,870
	407,769
	507,912
	567,698
	

	
	тыс. куб. м (газ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 2 Исходные данные для расчета целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Таблица 3
	Наименование
	Ед. изм.
	Значение

	
	
	2009
	2010

	
	
	
	План
	Факт

	Общие данные об энергетических ресурсах по муниципальному образованию

	Поступление ЭЭ в муниципальное образование
	тыс. кВтЧчас
	30648
	30648
	30648

	Поступление ТЭ в муниципальное образование
	тыс. Гкал
	171,1
	199,5
	199,5

	Поступление воды в муниципальное образование
	тыс. куб. м
	2212
	2221,3
	2221,3

	Поступление природного газа в муниципальное образование
	тыс. куб. м
	443065
	443065
	443065

	Поступление вторичных энергетических ресурсов в муниципальное образование
	тыс. т у.т.
	 
	 
	 

	Поступление возобновляемых источников энергии в муниципальное образование
	тыс. т у.т.
	 
	 
	 

	Потребление вторичных энергетических ресурсов
	тыс. т у.т.
	 
	 
	 

	Потребление возобновляемых источников энергии
	тыс. т у.т.
	 
	 
	 

	Экспорт ЭЭ из муниципального образования
	тыс. кВтЧчас
	 
	 
	 

	Экспорт ТЭ из муниципального образования
	тыс. Гкал
	 
	 
	 

	Экспорт воды из муниципального образования
	тыс. куб. м
	 
	 
	 

	Экспорт природного газа из муниципального образования
	тыс. куб. м
	 
	 
	 

	Данные о структуре потребления энергетических ресурсов в муниципальном образовании
	 

	1.1         Потребление ЭЭ, в т.ч.:
	тыс. кВтЧчас
	30648
	30648
	30648

	- организациями здравоохранения и культуры по приборам учета
	тыс. кВтЧчас
	 
	 
	 

	
	
	4,188
	4,192
	4,192

	- организациями здравоохранения и культуры расчетным способом
	тыс. кВтЧчас
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	- предприятиями и организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, по приборам учета
	тыс. кВтЧчас
	 
	 
	 

	
	
	4629,151
	5361,2
	5362,2

	- предприятиями и организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, расчетным способом
	тыс. кВтЧчас
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	- другими организациями (например, воинскими формированиями, предприятиями агропромышленного комплекса и др.), находящимися на территории МО, по приборам учета
	тыс. кВтЧчас
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	- другими организациями (например, воинскими формированиями, предприятиями агропромышленного комплекса и др.), находящимися на территории МО, расчетным способом
	тыс. кВтЧчас
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	- бюджетными организациями по приборам учета
	тыс. кВтЧчас
	3947,006
	4689,692
	4690,692

	местный
	
	2016,887
	2367,7
	2367,7

	районный
	
	1607,667
	1918,75
	1918,75

	федеральный
	
	48,97
	83,45
	83,45

	областной
	
	273,482
	319,792
	319,792

	- бюджетными организациями расчетным способом
	тыс. кВтЧчас
	 
	 
	 

	- в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) по индивидуальным приборам учета
	тыс. кВтЧчас
	 
	 
	 

	
	
	209
	209
	210

	- в жилых многоквартирных домах по коллективным приборам учета
	тыс. кВтЧчас
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	- в жилых многоквартирных домах по индивидуальным приборам учета
	тыс. кВтЧчас
	 
	 
	 

	
	
	11048
	11048
	11048

	- в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) расчетным способом
	тыс. кВтЧчас
	 
	 
	 

	
	
	2,5
	2,5
	2,5

	- в жилых многоквартирных домах расчетным способом
	тыс. кВтЧчас
	75,5
	75,5
	75,5

	1.2         Потребление ТЭ, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	171,1
	199,5
	199,5

	- организациями здравоохранения и культуры по приборам учета
	Гкал
	 
	 
	 

	
	
	0,81
	0,9
	0,9

	- организациями здравоохранения и культуры расчетным способом
	Гкал
	 
	 
	 

	
	
	26,68
	34
	34

	- предприятиями и организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, по приборам учета
	Гкал
	 
	 
	 

	
	
	7290,2
	5200
	5200

	- предприятиями и организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, расчетным способом
	Гкал
	 
	 
	 

	
	
	2072,15
	2100
	763,8

	- другими организациями (например, воинскими формированиями, предприятиями агропромышленного комплекса и др.), находящимися на территории МО, по приборам учета
	Гкал
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	- другими организациями (например, воинскими формированиями, предприятиями агропромышленного комплекса и др.), находящимися на территории МО, расчетным способом
	Гкал
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	- бюджетными организациями по приборам учета
	Гкал
	18257,63
	19116,2
	19116,2

	местный
	
	4630,04
	4890
	4890

	районный
	
	10854,52
	11350,1
	11350,1

	федеральный
	
	3,03
	3,1
	3,1

	областной
	
	2770,04
	2873
	2873

	- бюджетными организациями расчетным способом
	Гкал
	1204,54
	1878,1
	1878,1

	местный
	
	119,74
	712,1
	712,1

	районный
	
	525,06
	565
	565

	федеральный
	
	397,81
	426
	426

	областной
	
	161,93
	175
	175

	- в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) по индивидуальным приборам учета
	Гкал
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	- в жилых многоквартирных домах по коллективным приборам учета
	Гкал
	 
	 
	 

	
	
	4656,5
	14000
	14000

	- в жилых многоквартирных домах по индивидуальным приборам учета
	Гкал
	 
	 
	 

	
	
	6922,8
	17000
	17000

	- в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) расчетным способом
	Гкал
	 
	 
	 

	
	
	722,3
	800
	465,7

	- в жилых многоквартирных домах расчетным способом
	Гкал
	116977,5
	117000
	117000

	1.3         Потребление воды, в т.ч.:
	тыс. куб. м
	2212
	2221,3
	2279,3

	- организациями здравоохранения и культуры по приборам учета
	тыс. куб. м
	 
	 
	 

	
	
	0,042
	0,032
	0,032

	- организациями здравоохранения и культуры расчетным способом
	тыс. куб. м
	 
	 
	 

	
	
	0,19
	0,17
	0,17

	- предприятиями и организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, по приборам учета
	тыс. куб. м
	 
	 
	 

	
	
	535,9
	512,2
	512,2

	- предприятиями и организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, расчетным способом
	тыс. куб. м
	 
	 
	 

	
	
	218,4
	309,3
	309,3

	- другими организациями (например, воинскими формированиями, предприятиями агропромышленного комплекса и др.), находящимися на территории МО, по приборам учета
	тыс. куб. м
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	- другими организациями (например, воинскими формированиями, предприятиями агропромышленного комплекса и др.), находящимися на территории МО, расчетным способом
	тыс. куб. м
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	- бюджетными организациями по приборам учета
	тыс. куб. м
	113,48
	147,98
	147,98

	местный
	
	61,47
	89,83
	89,83

	районный
	
	43,15
	49,55
	49,55

	федеральный
	
	0,36
	0,2
	0,2

	областной
	
	8,5
	8,4
	8,4

	- бюджетными организациями расчетным способом
	тыс. куб. м
	12,44
	9,03
	9,03

	местный
	
	4,33
	4,33
	4,33

	районный
	
	6,6
	2,98
	2,98

	федеральный
	
	0,41
	0,63
	0,63

	областной
	
	1,1
	1,09
	1,09

	- в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) по индивидуальным приборам учета
	тыс. куб. м
	 
	 
	 

	
	
	1,2
	1,5
	1,5

	- в жилых многоквартирных домах по коллективным приборам учета
	тыс. куб. м
	 
	 
	 

	
	
	83,3
	93,1
	93,1

	- в жилых многоквартирных домах по индивидуальным приборам учета
	тыс. куб. м
	93,6
	101,3
	101,3

	- в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) расчетным способом
	тыс. куб. м
	 
	 
	 

	
	
	25,1
	25,9
	25,9

	- в жилых многоквартирных домах расчетным способом
	тыс. куб. м
	1062,3
	1064,5
	1064,5

	1.4         Потребление природного газа, в т.ч.:
	тыс. куб. м
	443065
	443065
	443065

	- организациями здравоохранения и культуры по приборам учета
	тыс. куб. м
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	- организациями здравоохранения и культуры расчетным способом
	тыс. куб. м
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	- предприятиями и организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, по приборам учета
	тыс. куб. м
	 
	 
	 

	
	
	441449
	441449
	441450

	- предприятиями и организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, расчетным способом
	тыс. куб. м
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	- другими организациями (например, воинскими формированиями, предприятиями агропромышленного комплекса и др.), находящимися на территории МО, по приборам учета
	тыс. куб. м
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	- другими организациями (например, воинскими формированиями, предприятиями агропромышленного комплекса и др.), находящимися на территории МО, расчетным способом
	тыс. куб. м
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	- бюджетными организациями по приборам учета
	тыс. куб. м
	 
	 
	 

	- бюджетными организациями расчетным способом
	тыс. куб. м
	 
	 
	 

	- в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) по индивидуальным приборам учета
	тыс. куб. м
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	- в жилых многоквартирных домах по коллективным приборам учета
	тыс. куб. м
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	- в жилых многоквартирных домах по индивидуальным приборам учета
	тыс. куб. м
	 
	 
	 

	
	
	135,141
	135,141
	136,141

	- в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) расчетным способом
	тыс. куб. м
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	- в жилых многоквартирных домах расчетным способом
	тыс. куб. м
	2815,007
	2815,007
	2816,007

	Данные о финансировании
	 

	1.5         Общий объем бюджета муниципального образования, в т.ч. расходы:
	тыс. руб.
	 
	 
	 

	
	
	560091
	97411
	97411

	- на обеспечение ЭР бюджетных организаций
	тыс. руб.
	5862
	9436
	9436

	- на субсидирование организаций коммунального комплекса на приобретение топлива
	тыс. руб.
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	- на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
	тыс. руб.
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	- на закупку товаров, работ и услуг для государственных, муниципальных нужд
	тыс. руб.
	 
	 
	 

	
	
	276115
	28735
	28736

	- на закупку товаров, работ и услуг, соответствующих требованиям энергетической эффективности, для государственных, муниципальных нужд
	тыс. руб.
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	- на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	тыс. руб.
	 
	 
	 

	
	
	 
	100
	101

	1.6         Расходы на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности из внебюджетных средств
	тыс. руб.
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	Данные о зданиях и сооружениях
	 

	1.7         Число зданий на территории муниципального образования, в т.ч.:
	шт.
	 
	 
	 

	
	
	1225
	1225
	1225

	1.7.1        Число зданий, занимаемых бюджетными учреждениями, всего, в т.ч.:
	шт.
	 
	 
	 

	
	
	38
	38
	38

	- число зданий, занимаемых бюджетными учреждениями, в отношении которых проведено энергетическое обследование
	шт.
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	1.8         Число жилых домов, всего, в т.ч.:
	шт.
	883
	884
	884

	1.8.1        Число жилых домов (за исключением многоквартирных), всего, в т.ч.:
	шт.
	 
	 
	 

	
	
	651
	651
	651

	- в отношении которых проведено энергетическое обследование
	шт.
	 
	 
	 

	- оснащенных приборами учета расхода ЭЭ
	шт.
	528
	528
	529

	- оснащенных приборами учета расхода ТЭ
	шт.
	 
	 
	 

	- оснащенных приборами учета расхода воды
	шт.
	22
	31
	31

	- оснащенных приборами учета расхода природного газа
	шт.
	1
	1
	1

	1.8.2        Число многоквартирных жилых домов, всего, в т.ч.:
	шт.
	232
	233
	233

	- в отношении которых проведено энергетическое обследование
	шт.
	 
	 
	 

	- оснащенных коллективными приборами учета расхода ЭЭ
	шт.
	 
	18
	18

	- оснащенных индивидуальными приборами учета расхода ЭЭ
	шт.
	232
	233
	233

	- оснащенных коллективными приборами учета расхода ТЭ
	шт.
	8
	19
	19

	- оснащенных индивидуальными приборами учета расхода ТЭ
	шт.
	 
	 
	 

	- оснащенных коллективными приборами учета расхода воды
	шт.
	8
	19
	19

	- оснащенных индивидуальными приборами учета расхода воды
	шт.
	5
	9
	9

	- оснащенных коллективными приборами учета расхода природного газа
	шт.
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	- оснащенных индивидуальными приборами учета расхода природного газа
	шт.
	 
	 
	 

	
	
	1
	5
	5

	1.9         Площадь зданий, всего, в т.ч.:
	тыс. кв. м
	623,8
	625,1
	625,1

	1.9.1        Площадь зданий, занимаемых бюджетными учреждениями, всего, в т.ч.:
	тыс. кв. м
	 
	 
	 

	местный
	
	78,1
	78,1
	78,1

	районный
	
	8,2
	8,2
	8,2

	федеральный
	
	55,4
	55,4
	55,4

	областной
	
	2,9
	2,9
	2,9

	 
	
	11,6
	11,6
	11,6

	— площадь зданий, занимаемых бюджетными учреждениями, оснащенных приборами учета потребления ЭЭ
	тыс. кв. м
	 
	 
	 

	местный
	
	78,1
	78,1
	78,1

	районный
	
	8,2
	8,2
	8,2

	федеральный
	
	55,4
	55,4
	55,4

	областной
	
	2,9
	2,9
	2,9

	 
	
	11,6
	11,6
	11,6

	— площадь зданий, занимаемых бюджетными учреждениями, расчеты за потребление ЭЭ в которых производится с использованием расчетных способов (нормативов потребления)
	тыс. кв. м
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	— площадь зданий, занимаемых бюджетными учреждениями, оснащенных приборами учета потребления ТЭ
	тыс. кв. м
	 
	 
	 

	местный
	
	72,8
	72,8
	72,8

	районный
	
	7,1
	7,1
	7,1

	федеральный
	
	53,9
	53,9
	53,9

	областной
	
	1,3
	1,3
	1,3

	 
	
	10,5
	10,5
	10,5

	— площадь зданий, занимаемых бюджетными учреждениями, расчеты за потребление ТЭ в которых производятся с использованием расчетных способов (нормативов потребления)
	тыс. кв. м
	 
	 
	 

	местный
	
	 
	 
	 

	районный
	
	5,4
	5,4
	5,4

	федеральный
	
	1,2
	1,2
	1,2

	областной
	
	1,5
	1,5
	1,5

	 
	
	1,6
	1,6
	1,6

	 
	
	1,1
	1,1
	1,1

	— площадь зданий, занимаемых бюджетными учреждениями, оснащенных приборами учета потребления воды
	тыс. кв. м
	 
	 
	 

	местный
	
	66,8
	66,8
	66,8

	районный
	
	4,8
	4,8
	4,8

	федеральный
	
	49,7
	49,7
	49,7

	областной
	
	1,7
	1,7
	1,7

	 
	
	10,6
	10,6
	10,6

	— площадь зданий, занимаемых бюджетными учреждениями, расчеты за потребление воды в которых производятся с использованием расчетных способов (нормативов потребления)
	тыс. кв. м
	 
	 
	 

	местный
	
	 
	 
	 

	районный
	
	11,3
	11,3
	11,3

	федеральный
	
	3,4
	3,4
	3,4

	областной
	
	5,7
	5,7
	5,7

	 
	
	1,2
	1,2
	1,2

	 
	
	1
	1
	1

	— площадь зданий, занимаемых бюджетными учреждениями, оснащенных приборами учета потребления природного газа
	тыс. кв. м
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	— площадь зданий, занимаемых бюджетными учреждениями, расчеты за потребление природного газа в которых производится с использованием расчетных способов (нормативов потребления)
	тыс. кв. м
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	1.9.2        Площадь зданий жилищного сектора, всего, в т.ч.:
	тыс. кв. м
	545,7
	547
	547

	— площадь жилых домов (за исключением многоквартирных), оснащенных приборами учета потребления ЭЭ
	тыс. кв. м
	 
	 
	 

	
	
	42,7
	42,7
	42,7

	— площадь жилых домов (за исключением многоквартирных), расчеты за потребление ЭЭ в которых производится с использованием расчетных способов (нормативов потребления)
	тыс. кв. м
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	— площадь жилых домов (за исключением многоквартирных), оснащенных приборами учета потребления ТЭ
	тыс. кв. м
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	— площадь жилых домов (за исключением многоквартирных), расчеты за потребление ТЭ в которых производится с использованием расчетных способов (нормативов потребления)
	тыс. кв. м
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	
	
	1,9
	1,9
	1,9

	— площадь жилых домов (за исключением многоквартирных), оснащенных приборами учета потребления воды
	тыс. кв. м
	 
	 
	 

	
	
	1,1
	1,6
	1,6

	— площадь жилых домов (за исключением многоквартирных), расчеты за потребление воды в которых производится с использованием расчетных способов (нормативов потребления)
	тыс. кв. м
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	
	
	41,6
	41,1
	41,1

	— площадь жилых домов (за исключением многоквартирных), оснащенных приборами учета потребления природного газа
	тыс. кв. м
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	— площадь жилых домов (за исключением многоквартирных), расчеты за потребление природного газа в которых производится с использованием расчетных способов (нормативов потребления)
	тыс. кв. м
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	— площадь многоквартирных жилых домов, оснащенных коллективными приборами учета потребления ЭЭ
	тыс. кв. м
	 
	 
	 

	
	
	 
	66,7
	66,7

	— площадь многоквартирных жилых домов, оснащенных индивидуальными приборами учета потребления ЭЭ
	тыс. кв. м
	 
	 
	 

	
	
	503
	504,3
	504,3

	— площадь многоквартирных жилых домов, расчеты за потребление ЭЭ в которых производится с использованием расчетных способов (нормативов потребления)
	тыс. кв. м
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	— площадь многоквартирных жилых домов, оснащенных коллективными приборами учета потребления ТЭ
	тыс. кв. м
	 
	 
	 

	
	
	43,1
	47
	48

	— площадь многоквартирных жилых домов, оснащенных индивидуальными приборами учета потребления ТЭ
	тыс. кв. м
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	— площадь многоквартирных жилых домов, расчеты за потребление ТЭ в которых производится с использованием расчетных способов (нормативов потребления)
	тыс. кв. м
	 
	 
	 

	
	
	503
	504,3
	504,3

	— площадь многоквартирных жилых домов, оснащенных коллективными приборами учета потребления воды
	тыс. кв. м
	 
	 
	 

	
	
	43,1
	47
	47

	— площадь многоквартирных жилых домов, оснащенных индивидуальными приборами учета потребления воды
	тыс. кв. м
	 
	 
	 

	
	
	11,5
	15,4
	15,4

	— площадь многоквартирных жилых домов, расчеты за потребление воды в которых производятся с использованием расчетных способов (нормативов потребления)
	тыс. кв. м
	 
	 
	 

	
	
	491,5
	488,9
	488,9

	— площадь многоквартирных жилых домов, оснащенных коллективными приборами учета потребления природного газа
	тыс. кв. м
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	— площадь многоквартирных жилых домов, оснащенных индивидуальными приборами учета потребления природного газа
	тыс. кв. м
	 
	 
	 

	
	
	8
	9,9
	9,9

	— площадь многоквартирных жилых домов, расчеты за потребление природного газа в которых производится с использованием расчетных способов (нормативов потребления)
	тыс. кв. м
	 
	 
	 

	
	
	495
	494,4
	494,4

	Характеристика выработки ТЭР
	 

	1.10     Характеристика выработки ЭЭ на территории МО
	 
	 
	 
	 

	1.10.1    Объем вырабатываемой ЭЭ
	тыс. кВтЧчас
	 
	 
	 

	1.10.2    Расход ТЭР на выработку ЭЭ, в том числе:
	 
	 
	 
	 

	- газ
	тыс. куб. м
	 
	 
	 

	- мазут
	тыс. т у.т.
	 
	 
	 

	- уголь
	тыс. т у.т.
	 
	 
	 

	1.10.3    Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям
	тыс. кВтЧчас
	 
	 
	 

	1.10.4    Расход ЭЭ на передачу (транспортировку) воды
	тыс. кВтЧчас
	 
	 
	 

	1.11     Характеристика выработки ТЭ на территории МО «Город Пикалево»
	 
	 
	 
	 

	1.11.1    Объем вырабатываемой ТЭ
	тыс. Гкал
	 
	 
	 

	1.11.2    Расход ТЭР на выработку ЭЭ, в том числе:
	 
	 
	 
	 

	- газ
	тыс. куб. м
	 
	 
	 

	- мазут
	тыс. т у.т.
	 
	 
	 

	- уголь
	тыс. т у.т.
	 
	 
	 

	1.11.3    Объем потерь ТЭ при ее передаче
	тыс. Гкал
	 
	 
	 

	1.12     Характеристика поставки воды
	
	 
	 
	 

	1.12.1    Объем поставляемой воды
	тыс. куб. м
	 
	 
	 

	1.12.2    Объем потерь воды при ее передаче/возврате
	тыс. куб. м
	 
	 
	 

	Транспортный комплекс
	 

	1.13     Число транспортных средств, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, всего
	шт.
	 
	 
	 

	
	
	6
	7
	7

	1.14     Число транспортных средств, высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности)
	шт.
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	1.15     Количество общественного транспорта,  в отношении которого проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом
	шт.
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	Кол-во человек в местном бюджете
	чел.
	242
	216
	 

	Кол-во человек в МО «Город Пикалево»
	чел.
	21890
	21612
	 


Приложение 3 Перечень индикаторов для расчета значений целевых показателей

(В соответствии с «Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях», утвержденной Приказом Министерства Регионального Развития Российской Федерации от 07.06.2010г. № 273)

Таблица 4
	№ п/п
	Общие сведения
	Единица измерения
	Годы (n)
	Примечание

	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	п1
	Муниципальный продукт
	млрд. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п2
	Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) муниципальным образованием «Город Пикалево» Бокситогорского района (далее -  МО)
	тыс. т у.т.
	228,8
	176,7
	144,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п3
	Объем потребления электрической энергии (далее – ЭЭ) МО
	тыс. кВтЧч
	32045,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п4
	Объем потребления тепловой энергии (далее – ТЭ) МО
	тыс. Гкал
	199,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п5
	Объем потребления воды МО
	тыс. куб. м
	2504,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п6
	Объем потребления природного газа МО
	тыс. куб. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п7
	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	тыс. кВтЧч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п8
	Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	тыс. Гкал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п9
	Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	тыс. куб. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п10
	Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
	тыс. куб. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п11
	Тариф на ЭЭ по МО (население)
	руб./ кВтЧч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(организации, предприятия)
	руб./ кВтЧч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(другое)
	руб./ кВтЧч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п12
	Тариф на ТЭ по МО (население)
	руб./ Гкал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(организации, предприятия)
	руб./ Гкал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(другое)
	руб./ Гкал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п13
	Тариф на воду по МО (население)
	руб./куб. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(организации, предприятия)
	руб./куб. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(другое)
	руб./куб. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п14
	Тариф на природный газ по МО (население)
	руб./ тыс. куб. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(организации, предприятия)
	руб./ тыс. куб. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(другое)
	руб./ тыс. куб. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п15
	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов
	т у.т.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п16
	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО
	т у.т.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п17
	Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	млрд. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п18
	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	млрд. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п19
	Расход ТЭ бюджетными учреждениями (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 
	Гкал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п20
	Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета
	кв. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п21
	Расход ТЭ бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов
	Гкал
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п22
	Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов
	кв. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п23
	Расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	куб. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п24
	Численность сотрудников бюджетных учреждений, в которых расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета
	чел.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п25
	Расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов
	куб. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п26
	Численность сотрудников бюджетных учреждений, в которых расчеты за воду осуществляются с применением расчетных способов
	чел.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п27
	Расход ЭЭ на обеспечение  бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	кВтЧч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п28
	Площадь бюджетных учреждений , в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета
	кв. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п29
	Расход ЭЭ на обеспечение  бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов
	кВтЧч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п30
	Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов
	кв. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п31
	Объем природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями МО
	тыс. куб. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п32
	Объем природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
	тыс. куб. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п33
	Бюджет МО
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п34
	Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами  бюджетных учреждений
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п35
	Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п36
	Общее количество бюджетных учреждений
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п37
	Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п38
	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п39
	Общее количество муниципальных заказчиков
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п40
	Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п41
	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п42
	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п43
	Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п44
	Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
	чел.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п45
	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО
	кВтЧч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п46
	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	кВтЧч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п47
	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО 
	кВтЧч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п48
	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета
	кВтЧч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п49
	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета
	кВтЧч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п50
	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО
	Гкал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п51
	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	Гкал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п52
	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО
	Гкал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п53
	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета
	Гкал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п54
	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО
	куб. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п55
	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	куб. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п56
	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО
	куб. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п57
	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета
	куб. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п58
	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета
	куб. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п59
	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО
	тыс. куб. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п60
	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
	тыс. куб. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п61
	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО
	тыс. куб. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п62
	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета
	тыс. куб. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п63
	Число жилых домов на территории МО
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п64
	Число жилых домов на территории МО, в отношении которых проведено энергетическое обследование
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п65
	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)
	кв. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п66
	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления)
	кв. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п67
	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)
	кв. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п68
	Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)
	кв. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п69
	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)
	кв. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п70
	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления)
	кв. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п71
	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета)
	кв. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п72
	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления)
	кв. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п73
	Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями
	т у.т./кВтЧч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п74
	Удельный расход топлива на выработку ТЭ
	т у.т./Гкал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п75
	Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям
	кВтЧч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п76
	Объем потерь ТЭ при ее передаче
	Гкал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п77
	Объем потерь воды при ее передаче
	куб. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п78
	Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды
	кВтЧч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п79
	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п80
	Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание: знак « — » означает отсутствие значения индикатора.

Приложение 4 Перечень сокращений
ВБС
—
внебюджетные средства;

ВИЭ
—
возобновляемы источники энергии;

ВЭР
—
вторичные энергетические ресурсы;

кв. м
—
метр квадратный (м2);

КОС

канализационные очистные сооружения;

куб. м
—
метр кубический (м3);

МО
—
муниципальное образование;

МУП
—
муниципальное унитарное предприятие;

ПУ
—
приборы учета;

РС
—
расчетный способ;

т у.т.
—
тонна условного топлива;

ТК
—
транспортный комплекс;

ТЭ
—
тепловая энергия;

ТЭО
—
технико-экономическое обоснование;

ТЭР
—
топливно-энергетические ресурсы;

ЭО
—
энергетическое обследование;
ЭСД
—
энергосервисный договор;

ЭЭ
—
электрическая энергия.

Приложение 5 Список литературы

1. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 1830‑р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Закона № 261-ФЗ».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715‑р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года».
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662‑р «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года».
6. Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».
7. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

8. Приказ Министерства Регионального Развития Российской Федерации от 7 июня 2010 года № 273 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».[image: image25.wmf] 
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� В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 мая 2010 г. №340


� Мероприятие является обязательным согласно ст. 16 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ.


� Мероприятие является обязательным согласно ст. 16 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ.


� Затраты на реализацию мероприятия будут откорректированы по факту заключения договора на проведение энергетических обследований с учетом возможности проведения экспресс-обследований (без проведения инструментальных обследований).


� После реализации мероприятий, сформулированных по результатам энергетического обследования.


� Необходимость проведения мероприятия вызвана большим износом электропроводки и требованиями качественного предоставления услуг
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